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Оборудование ВТО фирмы “COMEL” (Италия)                                         
	МОДЕЛЬ
	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Цена розн, €

	механические дублирующие прессы

	PL / T 500 [image: image1.emf]
	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 50 x 40 cм.Размер плиты 50 x 40 Cм, Мощность тэна 1750 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 69 Kг, Упаковочный размер 60x67x100 Cм.
	2560

	PL / T 900 [image: image2.emf]
	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 90 x 40 cм. Электрическое подключение 220 – 240 В, Размер плиты 90 x 40 Cм, Мощность тэна 2250 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 79 Kг, Упаковочный размер 64x100x100 Cм.
	2919

	PL / T 1100 [image: image3.emf]
	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 110 x 40 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В, Размер плиты 110 x 40 Cм, Мощность тэна 2600 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 94 Kг, Упаковочный размер 62x100x120 Cм.
	3019

	PL / T 1250 [image: image4.emf]
	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 125 x 50 cм. Электрическое подключение 220/380 В, Размер плиты 125 x 50 Cм, Мощность тэна 4250 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 106 Kг, Упаковочный размер 62x100x135 Cм
	3218

	Пневматические дублирующие прессы

	PL / T 500 PNEUM [image: image5.emf]
	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 50x40 cм. Электрическое подключение 220 - 240 В, Мощность тэна 1750 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 69 Kг, Упаковочный размер 73x100x100. *Требует подключения компрессора
	3320

	PL / T 900 PNEUM
	Пресс дублирующий пневматический размер рабочей поверхности 90x40 cм. Электрическое подключение 220 – 240 В, Размер плиты 90 x 40 Cм, Мощность тэна 2250 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 79 Kг, Упаковочный размер 73x100x120. *Требует подключения компрессора
	3702

	PL /T 1100 PNEUM
	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 110x40 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В,ДавлениеOт 2,5 дo 8 bar, Размер плиты 110 x 40 Cм, Мощность тэна 2600 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 120 Kг, Упаковочный размер 73x100x100 Cm. *Требует подключения компрессора
	 3811

	PL /T 1250 PNEUM
	Пресс дублирующий пневматический размер рабочей поверхности 125x50 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В, Давление Oт 2,5 дo 8 bar, Мощность тэна 4250 Вт, Время дублирования 0 — 90секунд , Вес 150 Kg, Упаковочные размеры 73x100x120 Cm. *Требует подключения компрессора
	4239

	Пресс формовочный

	PT 09 [image: image6.png]



	Фальц пресс для формовки накладных карманов, 3-х сторонняя подгибка.  Идеально подходит для формования накладных карманов рубашки, спец. одежды. Автоматические функции: время закрытия и открытия пресса, пропаривание, сушка. Мощность нагревательного элемента 1,6 кВт. Изготовление шаблонов по лекалам заказчика. Габаритный размеры заготовки: минимальные 5 х 8 см, максимальные 23 х 23 см. Требует подключения к источникам сжатого воздуха и пара.
	По запросу

	Утюжильные столы

	COMELFLEX [image: image7.emf]
	Стол гладильный, универсальный, складной, с регулировкой высоты, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Мощность нагрева 600Вт. Размер стола 113 x 38 x 26 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	388

	COMELFLEX-S [image: image8.emf]
	Стол гладильный, универсальный, складной, с регулировкой высоты, с отсосом, наддувом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Мощность нагрева 600Вт. Размер стола 113 x 38 x 26 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	470

	COMELUX MAXI C (комплектация без утюга) [image: image9.emf]
	Стол гладильный марки Comel с парогенератором, универсальный, складной, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата, имеется встроенное отсасывающее устройство. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 1,5 литрa с аварийным клапаном, силиконовой подставки под утюг, электроклапана для регулировки пара, а также антенны, поддерживающей провода. Мощность  1,6кВт. Рабочее давление 2,5 бар. Размер стола 113 x 38 x 26 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	821

	COMELUX MAXI C-5 (комплектация без утюга) [image: image10.emf]
	Стол гладильный марки Comel с парогенератором, универсальный, складной, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата, имеется встроенное отсасывающее устройство. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном, манометра, контролирующего давление, контрольки уровня воды, силиконовой подставки под утюг, электроклапана для регулировки пара, а также антенны, поддерживающей провода.Мощность 2,4 кВт. Рабочее давление 2,5 бар. Размер стола 113 x 38 x 26 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	1054

	  FUTURA RA [image: image11.emf]
	Стол гладильный прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата.  Мощность нагрева стола  1,2 кВт. Мощность вакуумного отсоса 120 Вт. Подключение 220 V. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	649

	FUTURA RC (комплектация без утюга) [image: image12.emf]
	Стол гладильный с парогенератором, прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата со встроенным отсасывающим устройством. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 1,5 литрa с аварийным клапаном, электроклапана с регулировкой пара, силиконовой подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 2,2 кВт. Рабочее давление 2,5 бар. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	965

	FUTURA RC5 (комплектация без утюга) [image: image13.emf]
	Стол гладильный с парогенератором, прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата со встроенным отсасывающим устройством. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном, манометром, контролирующим давление, контролькой уровня воды, электроклапана с регулировкой пара, силиконовой подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 3 кВт. Рабочее давление 2,5 бар. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав
	1135

	MP / A [image: image14.emf]
	Стол гладильный прямоугольный с отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата.Электрическое подключение 220 - 240 В, Мощность нагревательного элемента стола 2000 ВТ, Размер стола 125 x 74 См, Мощность отсоса 600 ВТ, Вес 100 Кг, Размеры коробки 76x92x127 См 38x77x127 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотный рукав, подвесное устройство для утюга
	 1226

	MP/A-R [image: image15.emf]
	Стол прямоугольный с нагревом, вакуумом. Регулируется по высоте. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125х74. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, каминная вытяжка, подвесное устройство для утюга
	2090

	MP/A-RS 
	Стол прямоугольный с поддувом воздуха, нагревом и вакуумом. Регулируется по высоте. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125х74. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, каминная вытяжка, подвесное устройство для утюга
	3339

	MP/A-S
	Стол прямоугольный с поддувом воздуха, нагревом и вакуумом. Возможность подключения подогреваемого рукава. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125х74. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, каминная вытяжка, подвесное устройство для утюга
	2876

	BR/A [image: image16.emf]
	Стол гладильный, универсальный с отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. В состав комплекта входят: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Подключение 220V.Мощность нагревательного элемента 1000W. Размер стола 118 x 38 x 26 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, подвесное устройство для утюга
	966

	BR / A – sxd [image: image17.emf]
	Стол гладильный, универсальный с отсосом, электрическим подогревом. Возможность регулировки высоты стола в 3 положениях. Электрическое подключение 220 – 240, Мощность нагрева
Стола 1000 Вт, Размер стола118 Х 38 Х 26, Мощность отсоса 500 Вт., Вес 68 кг.Размеры коробки 44 Х 95 Х 151. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, подвесное устройство для утюга
	948

	BR/A-S [image: image18.emf]
	Стол консольный с нагревом, вакуумом и поддувом воздуха. Возможность подключения 2х подогреваемых рукавов. Даёт возможность деликатной обработки всех видов ткани, предотвращает ласы и пролегания. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 1000 Вт. Мощность вакуума 500 Вт. Размеры рабочей поверхности 118 x 38 x 26. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, подвесное устройство для утюга
	2586

	BR/A-L [image: image19.emf]
	Стол для расколки швов с нагревом, вакуумом. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 650 Вт. Мощность вакуума 500 Вт. Размеры рабочей поверхности 118 x 38 x 26
	1045

	BR/A-RS [image: image20.emf]
	Стол консольный универсальный с регулируемой высотой, отсосом, электрическим подогревом и поддувом воздуха с трубой. Регулировка по высоте, поддув. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 1000 Вт. Мощность вакуума 500 Вт.
Размеры рабочей поверхности 118 x 38 x 26. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, подвесное устройство для утюга
	 3634

	FR/F+12A+13 [image: image21.emf]
	Стол гладильный консольный, со встроенным парогенератором в комплекте. Полноценное готовое рабочее место, автоматическая подкачка воды,
возможность подключения второго утюга. В комплект входит: парогенератор на 7 литров, автоматический водяной насос, манометр для контролирования давления, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, 2 электроклапана для регулировки пара. Электрическое подключение 380 В. Ёмкость бойлера 7 л. Мощность тенов 4000 Вт. Рабочее давление 3,5 bar. Мощность нагрева стола 1000 Вт. Мощность вакуума 550 Вт. Водяной насос 550 Вт. Размеры рабочей поверхности 115 x 38 см. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, подвесное устройство для утюга
	2534

	MP/F+12A+13 [image: image22.emf]
	Прямоугольный утюжильный стол со встроенным парогенератором в комплекте. Готовое рабочее место, в комплекте мощный парогенератор с возможностью подключения второго утюга. В комплект входит: мощный парогенератор , 2 электроклапана с регулировкой пара, силиконовая подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Электрическое подключение 380 В. Ёмкость бойлера 7 л. Мощность тенов 4000 Вт. Рабочее давление 3,5 bar. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Водяной насос 550 Вт. Размеры рабочей поверхности 125 x 74 См. В дополнительной комплектации (заказывается отдельно) - поворотные рукава, подвесное устройство для утюга
	2996

	Стол для штор MP/F/T 200x75
*возможна поставка в разной комплектации [image: image23.emf]
	Стол гладильный прямоугольный для штор 200 x 75 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Стол со встроенным парогенератором, ёмкостью 7л., с автоматическим насосом (800 вт). Стол оснащен сепаратором пара, рамой для подвесного устройства утюга, а также силиконовой подставки под утюг. Мощность нагрева стола 2400Вт, мощность вакуума 2х600 Вт., бойлер 7 л., нагревательный элемент парогенератора 4кВт, рабочее давление 4 бар. 
	По запросу

	Трикотажный стол  MP / F – PV 180 * 90 (комплектация без утюга) [image: image24.emf]
	Утюжильный стол для отпаривания трикотажа с подачей пара, отсосом и встроенным парогенератором.  Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 25 л., Мощность тэна 19(24) КВт, давление 4,5 BAR, Размер стола 180 х 90 см, Мощность Вакуума 600 Вт, Водяной насос 800 Вт, Вес 305 кг, Размеры коробки 100x110x190 См
	6356

	Трикотажный стол  MP / F – PV  200*100 (комплектация без утюга)
	Утюжильный стол для отпаривания трикотажа с подачей пара, отсосом и встроенным парогенератором.  Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 25 л., Мощность тэна 19(24) КВт, давление 4,5 BAR, Размер стола 200 х 100 см, Мощность Вакуума 600 Вт, Водяной насос 800 Вт, Вес 355 кг, Размеры коробки 110x110x210 См
	8105

	Стол ECOFLO [image: image25.emf]
	Стол из нержавеющей стали для выведения пятен. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125 x 74 см. Упаковочный размер 76x92x127см. Вес100 Кг
	2908

	Утюги

	Утюг AKN-08E 721PAB [image: image26.emf]
	Утюг Comel 721 PAB 1,85 Кг 220 ÷ 240 В,

подошва из литого аллюминия, мощностью в

900 Вт. Комплект состоит из парошланга 2,2 м,

электрического кабеля и вилки.
	135

	Утюг AKN-08F 721GAB 
	Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В, электрического кабеля и парошланга. Электрическа вилка – разъем. Утюг 2 кг 220 ч 240 В 50 Hz.
	116

	Утюг для расколки швов AKN-08C [image: image27.emf]
	Утюг для брючных швов 1,3 Кг, 220 ÷ 240 В, подошва из литого аллюминия, мощностью в 600 Вт. Комплект состоит из парошланга 2,2 м, электрического кабеля и вилки.
	295

	Утюг AKN-07 электрический [image: image28.emf]
	Утюг электрический. Позволяет работать с большими поверхностями. В комплект входит: термостат, электрокабель. Применение: для заглаживания бумаги, для заглаживания больших полотен. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева подошвы 2 x 650 Вт. Размеры рабочей поверхности 14 x 75 см. Вес 6 кг.
	388

	Парогенераторы

	SNAIL 1 [image: image29.png]



	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Ёмкость бойлера  0,8 л., Мощность бойлера 850 Вт, рабочее давление 2,5Bar, Утюг на 850 Вт
	320

	SNAIL 2 [image: image30.png]



	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1 литров с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 2 л., Мощность бойлера 850 Вт, рабочее давление 2,5Bar, Утюг на 850 Вт
	349

	SNAIL 3 [image: image31.emf] 
	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор емкостью до 3 литров    с аварийным клапаном и краном для слива воды, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 3 л., мощность нагревательного элемента 1800 Вт, рабочее давление 2,5, утюг на 800 Вт
	529

	Comeleco [image: image32.emf]
	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, манометром контролирующим давление, электроклапан для регулировки пара. Корпус может быть изготовленным из стали „inox” или лакированным. Ёмкость бойлера 1,5 л., Мощность бойлера 900 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, Утюг на 900 Вт.
	387

	Unika [image: image33.emf]
	Парогенератор Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Корпус может быть изготовленным из стали „inox”.Мощность нагревательного элемента 900 Вт, рабочее давление 2,5 бар, утюг на 900 Вт
	364

	Pratika(без подкачки и утюга) 
	Парогенератор с бойлером из стали, ёмкостью до 5 литров с аварийным клапаном. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5Bar, вес 15,3 кг.
	588


	PRATICA без подкачки воды  (с утюгом) [image: image34.emf]
	Парогенератор с бойлером из стали inox ёмкостью до 5 литров с аварийным клапаном. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5Bar. Утюг 800 В, электрический кабель и парошланг. Электрическа вилка – разъем. Утюг 1,75 кг 220 ч 240 В 50 Hz. Вес 17,05 кг. Размер коробки 55x29x40 См
	685

	Pratika(с подкачкой воды без утюга)
	Парогенератор на колёсах марки Comel, с резервуаром и ручным питательным насосом (центробежным), мощностью 470 Вт, с бойлером из стали inox ёмкостью 5 литров. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, вес 28 кг.
	948

	Pratika (с подкачкой воды с утюгом) [image: image35.emf]
	Парогенератор на колёсах марки Comel, с резервуаром и ручным питательным насосом (центробежным), мощностью 470 Вт, с бойлером из стали inox ёмкостью 5 литров, утюг 1,75 кг. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, вес 30 кг. Размер коробки 30x55x91 См
	1048

	FB/F [image: image36.emf]
	Профессиональный парогенератор с резервуаром и автоматической подкачкой воды, мощностью 550 Вт, с бойлером из стали ёмкостью 7 литров и мощностью нагревательных элементов 6000 Вт, приспособленный для подключения 2 утюгов, манометр, контролирующий давление, комплект из двух электроклапанов с регулировкой пара, рабочее давление 3,5 Bar. Размеры упаковки 52x54x99. Вес нетто 59,0 Кг.
	1699

	FB/F INOX
	Профессиональный парогенератор в хромированном корпусе с резервуаром и автоматической подкачкой воды, мощностью 550 Вт, с бойлером из стали „inox” ёмкостью 7 литров и мощностью нагревательных элементов 6000 Вт, приспособленный для подключения 2 утюгов, манометр, контролирующий давление, комплект из двух электроклапанов с регулировкой пара, рабочее давление 3,5 Bar. Размеры упаковки 52x54x99. Вес нетто 59,0 Кг.
	1699


	FB/F ЛЮКС (с утюгами) [image: image37.png]



	Профессиональный парогенератор с резервуаром и автоматической подкачкой воды, мощностью 550 Вт, в комплекте с двумя профессиональными утюгами AKN-08E 721PAB, с бойлером из стали ёмкостью 7 литров и мощностью нагревательных элементов 6000 Вт, манометр, контролирующий давление, комплект из двух электроклапанов с регулировкой пара, рабочее давление 3,5 Bar. Размеры 52x54x99. Паростойки.
	1931

	FB/F 25L [image: image38.emf]
	Парогенератор с автоматической подкачкой. Регулятор подачи пара, стальной бойлер, манометр, встроенная ёмкость для подкачки. Можно установить любой утюг. Объем бойлера 25л. Мощность бойлера 20000Вт. Рабочее давление 4,5 bar. Напряжение 380 Вт. Водяной насос 800 Вт. Вес 121 кг.
	4752

	Паровые кабины

	Паровая кабина для верхней одежды PrasoBel Sirio 291
	Паровая кабина(поворотная)для брюк и верхней одежды. Существует возможность вмонтирования двух форм для внешней одежды или двух форм для глаженья брюк. Электронный компьютер на 10 программ. Автоматические циклы глаженья управляемые при помощи микропроцессора. Глаженье при помощи формы для внешней одежды -брюки, гетры и т п. на растяжимой форме для брюк. Напряжение 380Вт. Колличество пара 16 ÷ 20 Kг/ч. Мощность вентилятора 750Вт. Рабочее давление 4-5 bar. Водяной насос 550 Вт. Вес 270 кг. Размеры коробки 1230x1000x2100. Размеры изделия 1060x1040x1820.
	По запросу

	Паровая кабина для носков PrasoBel Sirio 291 calze
	Вращающаяся кабина для глажденья коротких, средних, длинных носков с элекрическим парообразателем мощностью тэна 15 кВт.в. Цикл глаженья: испарение, увлажнение, горячий воздух (температура до 100°C) для высушивания носков. Существует возможность введения до 10 программ при помощи микропроцессора. Комплект двух батареек для получения горячего воздуха. В стандарте кабина не оборудованна формой для носков (делается по заказу после получения технического рисунка) и их закреплением. Напряжение 380Вт. Колличество пара 16 ÷ 20 Kг/ч. Мощность тенов 15 Квт.  Мощность вентилятора 750Вт. Рабочее давление 4-5 bar. Водяной насос 550 Вт. Вес 270 кг. Размеры коробки 1230x1000x2100. Размеры изделия1060x1040x1820.
	По запросу

	Пароголовы

	Пароголова WA-30/1 c парогенератором BSC1
	Машина для стабилизации головных уборов со встроенным автоматическим парогенератором, одноголовочная. Возможность быстрой смены алюминиевых форм для шапок.

Объём бойлера 6 л., мощность вакуумной турбины 0,18 кВт, мощность водяного насоса 0,5 кВт, рабочее давление пара 4,5 Бар,  мощность тэнов 3 кВт, электрическое подключение 380 В, масса 105 кг,  габаритные размеры 80х50х120 см.

Различные технические характеристики могут быть изменены под заказ! Формы приобретаются отдельно!
	По запросу

	Пароголова WA-30/2 c парогенератором BSC2
	Машина для стабилизации головных уборов со встроенным автоматическим парогенератором, двухголовочная. Возможность быстрой смены алюминиевых форм для шапок.

Объём бойлера 7,2 л., мощность вакуумной турбины 2* 0,18 кВт, мощность водяного насоса 0,5 кВт, рабочее давление пара 4,5 Бар,  мощность тэнов 4,2 кВт, электрическое подключение 380 В, масса 105 кг,  габаритные размеры 80х50х120 см.

Различные технические характеристики могут быть изменены под заказ! Формы приобретаются отдельно!
	По запросу

	Форма для пароголовы  WA-30
	Форма стандартная, размер от 44 до 60
	По запросу

	Дополнительные комплектующие

	Рукавная колодка AKN-03A [image: image39.emf]
[image: image40.emf]
	Форма рукава 1000 мм с электрическим подогревом и вакуумом.
	302

	Рукавная колодка AKN-03B [image: image41.emf]
[image: image42.emf]
	Форма рукава 750 мм с электрическим подогревом и вакуумом.
	206

	Рукавная колодка AKN-03C [image: image43.emf]
[image: image44.emf]
	Форма рукава 575 мм с электрическим подогревом и вакуумом.
	135

	Колодка AKN-03D [image: image45.emf]
[image: image46.emf]
	Форма рукава „Pera” с электрическим подогревом и вакуумом. 
	204

	Колодка AKN-03E [image: image47.emf]
[image: image48.emf]

	Форма рукава Подушка с электрическим подогревом и вакуумом. 
	204

	Колодка AKN-03F [image: image49.emf]
[image: image50.emf]
	Форма рукава плечи-мужские (с вакуумом, без подогрева)
	204

	Колодка AKN-03G [image: image51.emf]
	Форма рукава плечи-дамские (с вакуумом, без подогрева)
	204

	Колодка AKN-03H [image: image52.emf] [image: image53.emf]
	Форма для внутренних швов рукавов с электрическим подогревом и вакуумом. 


	204

	Поворотный рычаг AKN-04A [image: image54.jpg]



	Кронштейн поворотный без формы для столов FR/F, BR/A, BR/A-L.
	135

	Поворотный рычаг AKN-04B [image: image55.jpg]



	Кронштейн поворотный без формы для столов MP/A, MP/F, MP/FC/A, MP/FC, MP/F/PV.
	162

	Поворотный рычаг AKN-04C [image: image56.emf]
	Кронштейн поворотный без формы для столов   BR/A-S и BR/A-RS.
	135

	Поворотный рычаг AKN-04D [image: image57.emf]
	Кронштейн поворотный без формы для столов   MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.
	135

	Поворотный рычаг AKN-04E [image: image58.png]



	Кронштейн поворотный без формы. В комплекте рычаг, гофра. Для столов BR/A SXD.
	162

	AKN – 10A [image: image59.emf]
	Блок для подвеса утюга без лампы и подвесного устройства для столов FR/F, BR/A, BR/A-L 
	332

	AKN – 10B [image: image60.emf]
	Блок для подвеса утюга без лампы и подвесного устройства для столов MP/F, MP/A, MP/FC/A и MP/FC. 
	332

	AKN – 10C [image: image61.emf]
	Блок для подвеса утюга без лампы и подвесного устройства для столов BR/A-S и BR/A-RS. 
	289

	AKN – 10D [image: image62.emf]
	Блок для подвеса утюга без лампы и подвесного устройства для столов MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS. 
	332

	AKN – 10E [image: image63.emf]
	Блок для подвеса утюга без лампы и подвесного устройства для столов BR/A SXD. 
	332

	AKN — 11 [image: image64.emf]
	Подвесное устройство для утюгов с балансиром в комплекте. 


	251

	AKN-02D [image: image65.emf]
	Подставка для дублирующих прессов PL/T PNEUM. 
	134

	AKN-02C [image: image66.emf]
	Подставка для дублирующих прессов PL/T (механика). 
	109

	DUE22000 [image: image67.emf]
	Паровоздушный пистолет. В комплекте электрический кабель. 
	42

	AKN-05A Comelux 4 см
	Колодка гладильная для утюжильных досок типа Comelux 4 см без подогрева
	50

	AKN-05B Future 5 см
	Колодка гладильная для утюжильных досок типа Future 5 см без подогрева
	49

	AKN-05C Comelflex
	Колодка гладильная для утюжильных досок типа Comelflex. без подогрева
	49


08.05.2026









PAGE  
2


