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ПРАЙС-ЛИСТ. РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REXEL(ПОЛЬША). 
	Наименование
	Характеристики
	ЦЕНА, EUR

(в т.ч. НДС)

	ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ

	R500
	Стационарная раскройная ленточная машина в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство(вылет плеча) 500 мм, размер стола 1200*1000 мм, высота раскроя 190 мм, скорость вращения ленты 14 м/с, мощность двигателя 1,1 кВт, напряжение 220 В/380 В, размер ленты 2845*10*0,4 мм. Габаритный размер: 1320*1200*1800 мм, упаковочный размер: 1260*860*1250 мм, вес(брутто/нетто): 205/190 кг.

(*стол с воздушной подушкой)
	4320

     *4800

	R500/F
	Стационарная раскройная ленточная машина с инвертером скорости в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство(вылет плеча) 500 мм, размер стола 1200*1000 мм, высота раскроя 190 мм, скорость вращения ленты 0-14 м/с, мощность двигателя 1,1 кВт, напряжение 220 В/380 В, размер ленты 2845*10*0,4 мм. Габаритный размер: 1320*1200*1800 мм, упаковочный размер: 1260*860*1250 мм, вес(брутто/нетто): 205/190 кг.

(*стол с воздушной подушкой)
	4800

     *5290

	R750
	Стационарная раскройная ленточная машина с инвертером скорости в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство(вылет плеча) 750 мм, размер стола 1500*1500 мм, высота раскроя 230 мм, скорость вращения ленты 0-18 м/с, мощность двигателя 1,5 кВт(опция 2,2 кВт), напряжение 380 В(220 В), размер ленты 3800*12*0,4 мм. Габаритный размер: 1900*1500*1700 мм, упаковочный размер: 1660x920x1970 мм, вес(брутто/нетто): 433,5/270 кг

(*стол с воздушной подушкой)
	7920

     *8640

	R1000
	Стационарная раскройная ленточная машина с инвертером скорости в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство(вылет плеча) 1000 мм, размер стола 1800*1800 мм, высота раскроя 250 мм, скорость вращения ленты 0-18 м/с, мощность двигателя 1,5 кВт(опция 2,2 кВт), напряжение 380 В(220 В), размер ленты 4250*12*0,4 мм. Габаритный размер: 2250*1800*1850 мм, упаковочный размер: 2000x1200x2030 мм, вес(брутто/нетто): 587/350 кг

(*стол с воздушной подушкой)
	7920

     *8640

	R1250
	Стационарная раскройная ленточная машина с инвертером скорости в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство(вылет плеча) 1250 мм, размер стола 2000*1800 мм, высота раскроя 270 мм, скорость вращения ленты 0-18 м/с, мощность двигателя 1,5 кВт(опция 2,2 кВт), напряжение 380 В(220 В), размер ленты 5240*12*0,4 мм. Габаритный размер: 2500*1800*2000 мм, упаковочный размер: 2340x1100x2200 мм, вес(брутто/нетто): 700/590 кг

(*стол с воздушной подушкой)
	9010

     *9740


	R1150
	Стационарная раскройная ленточная машина для раскроя мебельного поролона с инвертером скорости в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство(вылет плеча) 1150 мм, размер стола 2200*1800 мм, высота раскроя 480 мм, скорость вращения ленты 0-18 м/с, мощность двигателя 2,2 кВт, напряжение 380 В(220 В), размер ленты 5240*12*0,4 мм. Габаритный размер: 2700*2100*2100 мм, упаковочный размер: 2400x1150x2250 мм, вес(брутто/нетто): 850/590 кг

(*стол с воздушной подушкой)
	 13750
     *14480

	R1150/PB
	Стационарная раскройная ленточная машина с подвижной столешницей для раскроя мебельного поролона с инвертером скорости в комплекте с заточным устройством, механическим улавливателем ленты и лампой освещения. Операционное пространство 1150 мм, размер стола 2140*2274 мм, высота раскроя 480 мм, скорость вращения ленты 0-18 м/с, мощность двигателя 2,2 кВт, напряжение 380 В(220 В), размер ленты 5240*12*0,4 мм. Габаритный размер: 2762*4090*2032 мм.
	27060

	PS-220 
	Вакуумная система удаления пыли и обрези для ленточных раскройных машин R500, R750, R1000, R1150, R1250. Напряжение 220 В.
	450

	PR-3
	Механическое измерительное устройство для раскройных ленточных машин R750, R1000, R1150, R1250.
	2690

	ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ, ПРИЖИМЫ, РАЗМОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

	OT-1/R
	Ручная отрезная линейка. Стандартная ширина отреза 2000 мм, мощность двигателя раскройного ножа 120 Вт, скорость вращения лезвия 2200 об/мин, диаметр лезвия 108 мм, напряжение 220 В.
	1460

	OT-1/A
	Полуавтоматическая отрезная линейка. Стандартная ширина отреза 2000 мм, мощность двигателя раскройного ножа 120 Вт, мощность двигателя привода перемещения 120 Вт, скорость вращения лезвия 2200 об/мин, диаметр лезвия 108 мм, напряжение 220 В.
	1990

	OT-1/RH
	Ручная отрезная линейка для раскроя толстых материалов. Стандартная ширина отреза 2000 мм, мощность двигателя раскройного ножа 380 Вт, скорость вращения лезвия 1500 об/мин, диаметр лезвия 125 мм, напряжение 220 В.
	2220

	UK-1
	Полуавтоматическая отрезная линейка для тяжелых материалов в комплекте с пневматической прижимной планкой и столом. Стандартная ширина отреза 2500 мм, мощность двигателя раскройного ножа 250 Вт, скорость вращения лезвия 1450 об/мин, стандартный диаметр лезвия 125 мм(опция 150 мм), напряжение 220 В(380 В), рабочее давление пневматической прижимной планки 3-5 МПа.
	 7680

	LD-2
	Прижимная планка. Стандартная ширина стола 1830 или 2070 мм, максимальная высота настила 180 мм. 
	1040

	LS-1
	Размоточное устройство для одного рулона. Максимальная ширина рулона 1800 мм, максимальный диаметр рулона 600 мм, максимальный вес рулона 40 кг.
	600

	LS-1/B
	Размоточное устройство для одного рулона, прикрепляемое к столу. Максимальная ширина рулона 1800 мм, максимальный диаметр рулона 600 мм, максимальный вес рулона 40 кг.
	560

	LS-1/K
	Размоточное устройство для одного рулона с корзиной. Максимальная ширина рулона 1800 мм, максимальный диаметр рулона 800 мм, максимальный вес рулона 120 кг.
	1600


	LS-3

LS-5

LS-6
	Стойка для хранения и размотки рулонов(3, 5, 6 рулонов). Максимальная ширина рулона 1800 мм, максимальный диаметр рулона 400 мм, максимальный вес рулона 30 кг.
	760
920
1300

	МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНЫЕ И ПЕРЕМОТОЧНЫЕ МАШИНЫ

	P-3S
P-3S/R
P-3S/A
	Перемоточная машина. Предназначена для измерения длины материала с помощью механического счетчика метров. Максимальная ширина рулона 1900 мм, максимальный диаметр рулона 500 мм, максимальный вес рулона 70 кг, максимальная скорость перемотки 50-60 м/мин(регулируется с помощью выносного пульта), мощность двигателя 370 Вт, напряжение 220 В, габаритные размеры 2530*1220*1060 мм. Машина может быть дополнительно укомплектована ручной(P-3S/R*) или автоматической отрезной линейкой(P-3S/A**). Данная машина не предназначена для перемотки эластичных материалов.
	7110
8150
8780

	PP-3S
PP-3S/R
PP-3S/A
	Мерильно-браковочная машина. Предназначена для контроля качества и измерения длины материала. Оснащена экраном с подсветкой и механическим счетчиком метров. Максимальная ширина рулона 1900 мм, максимальный диаметр рулона 500 мм, максимальный вес рулона 70 кг, максимальная скорость перемотки 50-60 м/мин(регулируется с помощью выносного пульта), размер экрана 2000*500 мм, мощность двигателя 550 Вт, напряжение 220 В, габаритные размеры 2530*1220*1060 мм. Машина может быть дополнительно укомплектована ручной(P-3S/R*) или автоматической отрезной линейкой(P-3S/A**). Данная машина не предназначена для перемотки эластичных материалов.
	8220

9260

9880

	ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ

	Дисковые раскройные ножи серии NTH предназначены для раскроя любых текстильных материалов (от легких до тяжелых в зависимости от версии ножа). Нож может резать как небольшие, так и высокие настилы материала. Раскройные ножи серии NTH имеют встроенные заточные устройства, предназначенные для быстрой заточки лезвия во время работы. Все раскройные ножи имеют механизм регулировки высоты лезвия, что позволяет продлить срок службы диска.

	NTH-100N
	Скорость 500 об/мин, диаметр лезвия 100 мм, максимальная высота раскроя 85 мм, напряжение 220 В, мощность электродвигателя 380 Вт, вес 3,5 кг
	915

	NTH-100W
	Скорость 1000 об/мин, диаметр лезвия 100 мм, максимальная высота раскроя 85 мм, напряжение 220 В, мощность электродвигателя 380 Вт, вес 3,5 кг
	915

	NTH-100R
	Скорость регулируется от 500 до 1000 об/мин, диаметр лезвия 100 мм, максимальная высота раскроя 85 мм, напряжение 220 В, мощность электродвигателя 380 Вт, вес 3,5 кг
	1020

	NTH-125N
	Скорость 500 об/мин, диаметр лезвия 125 мм, максимальная высота раскроя 98 мм, напряжение 220 В, мощность электродвигателя 380 Вт, вес 3,5 кг
	953

	NTH-125W
	Скорость 1000 об/мин, диаметр лезвия 125 мм, максимальная высота раскроя 98 мм, напряжение 220 В, мощность электродвигателя 380 Вт, вес 3,5 кг
	953

	NTH-125R
	Скорость регулируется от 500 до 1000 об/мин, диаметр лезвия 125 мм, максимальная высота раскроя 98 мм, напряжение 220 В, мощность электродвигателя 380 Вт, вес 3,5 кг
	1057


	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

	ST-3

(базовая версия) 
	Пневматический монтажный стол для обивки мягкой мебели, конструкция стола стальная, пневматический цилиндр: D 125x600, управляемый стопой (управление с двух сторон станины), система рычагов поднимает столешницу к макс. высоте 1280 мм и опускает, размер столешницы: 900x2000 мм, мин. высота стола 300 мм, допускаемая нагрузка 160 кг, рабочее давление: 6 Бар, скорость подъёма и опускания 15 см/сек.
	2120

	ST-3/R 
	Пневматический стол (базовая модель + рукава).
	2380

	ST-3/B 
	Пневматический стол (базовая модель + стальная столешница) размер столешницы: 940x1940 мм, допускаемая нагрузка 130 кг.
	2400

	ST-3/RB 
	Пневматический стол (базовая модель + стальная столешница + рукава) размер столешницы: 940x1940 мм, допускаемая нагрузка 130 кг.
	2660

	ST-4
	Пневматический поворотный стол для склеивания, сборки, упаковки, как самой мебели, так и составных частей вся конструкция сделана из стальных профилей, окрашенных порошковым методом, поворотная столешница из фанеры 18 мм и покрыта нержавеющей сталью 2 мм, столешница дополнительно укреплена четырьмя стабилизаторами на подшипниках, весь механизм, включая пневматику, защищен складной стальной шторкой 1,5 мм, которая окрашена порошковым методом. Элементы пневматики скрыты внутри стола на специальном ползунке, что предотвращает их загрязнение во время склеивания мебели, размер основания: 700х700 мм, столешница: 1200х750 мм, мин/макс высота 450/820 мм, двухсторонняя педаль, пневмопривод: D 125x200 мм, расход воздуха 40 л на 1 полный цикл, максимальная нагрузка 160 кг, регулирование труб на столешнице: 600x800 мм.
	2400

	PDP-1 
	Пресс пневматический МИНИ (для производителей стульев)
	3460

	PDK-1 
	Пресс пневматический СТАНДАРТ (для производителей стульев) 
	4200

	PDM-1 
	Пресс пневматический (для производителей матрасов)
	7080
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