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	Парогенераторы

	MINI 2
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	Парогенератор заливного типа , идеально подходит как для небольших производств, так и для домашнего использования Время непрерывной работы 1,5 - 2 часа, качественный сухой пар, профессиональный утюг, возможность регулировки количества выдаваемого пара.
Мощность тэна бойлера: 1000 Вт
Тефлоновая подошва : ЕС-100, покупается отдельно Объем бойлера: 2 л
Заправочный объем: 1,4 л Автоматическая подкачка воды: нет Давление пара: 2,8 - 3 бар Мощность утюга: 800 Вт
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	MINI 3 (белый, голубой, черный)

[image: ]
	Парогенератор заливного типа, идеально подходит как для небольших производств, так и для домашнего использования. Время непрерывной работы 2-3 часа, качественный сухой пар, профессиональный утюг, возможность регулировки количества выдаваемого пара.
Мощность тэна бойлера: 1300 Вт
Тефлоновая подошва: ЕС-11, приобретается отдельно Объем бойлера: 3,2 л
Заправочный объем: 2,15 л Автоматическая подкачка воды: нет Давление пара: 3 Бар
Мощность утюга: 800 Вт
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	MINI 3 INOX

[image: ]

	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, хромированный корпус. Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.Преимущества: Регулятор подачи пара, стальной бойлер ,компактен и прост в использовании
Вместимость бойлера: 2.1 л Подкачка: Нет
Время работы: 3 часа Давление пара: 3 бара Напряжение: 220В
Мощность парогенератора: 1300 Вт Мощность утюга: 800 Вт
Объем бойлера: 3.2 л Хромированный корпус: Да
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	MINI 3 INOX+SPEEDY

[image: ]

	Парогенератор в комплекте с профессиональной электропаровой щеткой SPEEDY, хромированный корпус. Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.Преимущества: Регулятор подачи пара, стальной бойлер ,компактен и прост в использовании
Вместимость бойлера: 2.1 л Подкачка: Нет
Время работы: 3 часа Давление пара: 3 бара Напряжение: 220В
Мощность парогенератора: 1300 Вт Объем бойлера: 3.2 л Хромированный корпус: Да
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	MINI 45
[image: ]
	Rotondi Mini – 45 парогенератор на 5,0 л в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом
Максимальный объем воды: 3,8 литра Объем котла: 5 литров.
Давление пара: 2,8 - 3 бар. Манометр давления.
Белая окрашенная стальная конструкция. Двойной предохранительный клапан.
Двойной предохранительный термостат и термоплавкий предохранитель. Нагревательный элемент: 1700 Вт.
Профессиональный утюг: 800 Вт.
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	MINI 48
	Парогенератор с профессиональным электропаровым утюгом EC-100
Объем бойлера 5 литров обеспечивает непрерывную подачу сухого и мощного пара в течении 4,5 часов.Бойлер из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок службы парогенератора. На корпусе парогенератора расположены манометр, внешний клапан с регулятором количества пара, индикатор готовности пара, индикатор нехватки воды в бойлере.Силиконовая подставка для утюга и стержень поддержки парошланга входит в комплект.
Напряжение- В 220 Рабочее давление- bar2,8-3 Мощность тенов- Вт1700
Мощность утюга/утюгов-Вт800 Объём бойлера- л 5
Объем заливаемой воды - л 3.8
	





634

	MINI 6 AUTO
	Полуавтоматический парогенератор с бойлером из нержавеющей стали. Большой насос подачи воды с автоматическим контролем уровня воды.
Максимальный объем воды - 4 литра.
· Объем котла 5 литра.
· Нагреватели котла 1700 вт.
· Давление пара 3 бар.
· Предохранительный клапан.
· Двойной термостат и термоплавкий предохранитель.
· Утюг EC -100, нагреватели утюга - 800 вт.
· Манометр давления пара, кран для слива воды.
· Бак для воды 11 литров.
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	BM200 ( без утюгов)

[image: ]
	Парогенератор Rotondi BM-200 на 2 рабочих места, с автоматическим забором воды. БЕЗ утюга.4,6 кВт, 380 Вт, емкость для воды: бойлер – 8 л,
давление пара - 3 бар

Контроль уровня воды, манометр, возможность регулировки давления пара, колесики для удобного перемещения
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	MINI 9- VACUUM
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	Гладильный стол серия складной с вакуумным отсосом рабочей поверхно-сти, с электронагревательной поверхностью, Напряжение 220 В, мощность электродвигателя 70 Вт, мощность нагревателя доски 600 Вт
Размер рабочей поверхности: 1130 х 380 (260) мм
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	388/A
	Промышленный консольный утюжильный стол Rotondi 388/A консольного типа с каминной вытяжкой, вакуумом и нагреваемой рабочей поверхностью. Данная модель сочетает в себе универсальность и надежность.
Вакуум отсос на 600 Ватт. Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей поверхности 120*40*25 см
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	1980/A
[image: ]
	Прямоугольный утюжильный стол с электрическим подогревом, с вакуум отсосом на 600 Вт, размер 130х65 см. Питание 220 В
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	RSF1
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	Кронштейн для столов ( 388 и 1980)
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	RA5
[image: ]
	Подушка гладильная рукавная 120*600
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	RA4
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	Подушка гладильная рукавная 260*600
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	RLT4
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	Свет + подвес для утюга ( для стола 388)
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	RLT4/2
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	Свет + подвес для утюга ( для стола 1980)
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	REC 420/3
[image: ]
	утюг Для системы подвеса
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	Утюг SARA

[image: ]

	Утюг промышленный электропаровой с стандартной нагреваемой платформой, предназначен для глажения с паром швейных изделий. Подключение только к парогенера-тору через входящий в комплект электропа-рошланг, напряжение 220 В, мощность нагревателя 900 Вт
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	Тефлоновая подошва EC-100
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	Тефлоновая подошва EC-420
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