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Производственное швейное оборудование
	
Марка машины
	
Краткие технические характеристики
	ЦЕНА РОЗНИЦА $
(голова+стол)

	Одноигольные швейные машины челночного стежка

	
VMA V-8700-7
	
Прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних мате
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VMA V-8700H-7
	Прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних тканей, внешний привод для средних и тяжелых материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.
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VMA V-F4
	
Для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и пла
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VMA V-F4Н
	Для средних и тяжелых тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.
LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
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VMA V-F6
	Новая модель, челночный стежок с прямым приводом, ЖК-экран, блок управления HMC, с функцией положения иглы. Для легких и средних тканей,
встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. LED подсветка.
Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
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VMA V-F6Н
	
Новая модель, челночный стежок с прямым приводом, ЖК-экран, блок управления HMC, с функцией положения иглы. Для легких и средних тканей,
встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. LED подсветка.
Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
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VMA V-F6Н-7
	Новая модель, челночный стежок с прямым приводом, ЖК-экран, блок управления HMC, с функцией положения иглы. Для легких и средних тканей,
встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. LED подсветка.
Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
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VMA V-А1
	НОВИНКА!!! Прямострочная машина с автоматической обрезкой нити с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, обрезка нити. Низкое
потребление электричества, высокая производительность.
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V-A2S-7
	НОВИНКА!!! Прямострочная машина с автоматической обрезкой нити с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, обрезка нити. Низкое
потребление электричества, высокая производительность.
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VMA V-A2S
	НОВИНКА!!! Прямострочная машина с автоматической обрезкой нити с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
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VMA V-8000A
	Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, японский челнок,натяжители типа Brother, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая.
производительность.
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VMA V-8000S
	ШАГОВЫЙ МОТОР. Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, японский челнок,натяжители типа Brother, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.
Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая.
производительность.
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V-9000A
	Новый дизайн. Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, японский челнок,натяжители типа Brother, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая. производительность.
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V-9000S
	Новый дизайн. ШАГОВЫЙ МОТОР. Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, японский
челнок,натяжители типа Brother, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.
Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая.
производительность.
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VMA V-А4
	НОВИНКА!!! Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.
Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.
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VMA V-А4Н
	НОВИНКА!!! Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для средних и тяжелых материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.
Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
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VMA V-А4TН
	НОВИНКА!!! Полностью автоматизированная "говорящая" прямострочная машина с нижним продвижением для средних и тяжелых материалов, встроенный энергосберегающий двигатель и сенсорная панель управления, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.
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VMA V-6160D
	
NEW! Прямострочная машина с игольным продвижением для легких и средних материалов, POWERMAX ВСТРОЕННЫЙ, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.
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VMA V-6160DB
	NEW! Прямострочная машина с игольным продвижением и увеличенным челноком для средних и тяжелых материалов, POWERMAX
ВСТРОЕННЫЙ привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки.
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VMA V-9310D3-Y
	Полностью автоматизированная прямострочная машина с игольным
продвижением для легких и средних материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.
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VMA V-A7B
	NEW! Полностью автоматизированная прямострочная машина с игольным продвижением и увеличенным челноком для средних и тяжелых материалов, POWERMAX встроенный энергосберегающий двигатель, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.
	


763

	
VMA V-A7SK
	Игольное продвижение, с электронным челночным стежком, с сенсорным экраном, двухшаговый двигатель, обрезкой края материала
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VMA V-6490-7
	Прямострочная машина челночного стежка с цилиндрической платформой с нижним и переменным верхним продвижением с автоматическими функциями
обрезки нити, закрепки, позиционирования иглы и подъема лапки предназначена для шитья средних материалов при обработке манжет перчаток и рукавов, низа штанин из стрейч-материалов и др. деталей
цилиндрической формы.
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VMA V-9500D4C
	НОВИНКА!!!Полностью автоматизированная машина с игольным продвижением и подрезкой края материала, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки до 13мм, макс.скорость 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: позиционер иглы, закрепка, обрезка нити,
подъем лапки. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
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VMA V-0303
	
Прямострочная машина с верхним и нижним продвижением (ПЕРЕТОП),
увеличенным челноком, для тяжелых материалов, внешний привод, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
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VMA V-0303-CX
	Прямострочная машина с верхним и нижним продвижением (ПЕРЕТОП),
увеличенным челноком, для тяжелых материалов, внешний привод, длина стежка до 13 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
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V-0303D
	Прямострочная машина с верхним и нижним продвижением (ПЕРЕТОП),
увеличенным челноком, для тяжелых материалов, ВСТРОЕННЫЙ привод, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
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V-0303ED-4
	Электронный челночный стежок с верхней и нижней подачей, полностью автоматический HMC с подъемником прижимной лапки, триммером, обратным шитьем и закрепкой, длина стежка 8 мм. Скорость 2500 об/мин.
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V-0303E-33
	Электронный челночный стежок с верхней и нижней подачей. Рабочее пространство 33 см, полностью автоматический режим QIXING с подъемником прижимной лапки, триммером, обратным шитьем и
закрепкой.длина стежка 8 мм. Скорость 2500 об/мин. Подъем лапки до 16мм
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V-0352
	Механический челночный стежок с верхней и нижней подачей и обрезкой кромок. Скорость 2000 об/мин. Длина стежка 8 мм. Подъем лапки 13мм
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V-0352E
	V-0352E Электронный челночный стежок с верхней и нижней подачей, обрезчиком кромок, автоматическим триммером, прижимной лапкой и автоматическим
обратным шитьем.длина стежка 8 мм. Скорость 2500 об/мин. Подъем лапки до 16мм
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VMA V-0311D
	Прямострочная машина с верхним и нижним продвижением (ПЕРЕТОП), с увеличенным вылетом рукава 330 мм и увеличенным челноком для тяжелых материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, регулятор высоты
подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость
шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки. Низкое потребление
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VMA V-0611D
	Прямострочная машина с тройным продвижением, увеличенным вылетом рукава 330 мм и увеличенным челноком для тяжелых материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, регулятор высоты подъема лапок на толщину материалаот 2 до 5,5 мм, длина стежка до 9 мм, высота подъема лапки 8-16 мм, макс. корость шитья 2200 об/мин. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
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V-0360E
	Электронный длинный стежок с верхней и нижней подачей, рабочая длина 56 см, автоматический триммер, подъемник прижимной лапки и обратное шитье, со столом большого размера.регулятор высоты подъема лапок на толщину материалаот 2 до 5,5 мм, длина стежка до 9 мм, высота подъема
лапки 8-16 мм, макс. корость шитья 2200 об/мин.
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V-0385E
	Электронный длинный стежок с верхней и нижней подачей, рабочая длина 85 см, автоматический триммер, подъемник прижимной лапки и шитье по
спине.регулятор высоты подъема лапок на толщину материалаот 2 до 5,5 мм, длина стежка до 9 мм, высота подъема лапки 8-16 мм, макс. корость шитья 2200 об/мин.
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v-6490-7 same V- 6490B-7
	Прямострочная машина челночного стежка с цилиндрической платформой с нижним и переменным верхним продвижением с автоматическими функциями
обрезки нити, закрепки, позиционирования иглы и подъема лапки предназначена для шитья средних материалов при обработке манжет перчаток и рукавов, низа штанин из стрейч-материалов и др. деталей
цилиндрической формы.
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VMA V-5942C-1
	
Прямострочная машина тройного продвижения с увеличенным ГОРИЗОНТА
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VMA V-6668
	
Прямострочная машина с тройным продвижением для тяжелых материалов (
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VMA V-60698-1-L25
	
Прямострочная одноигольная длиннорукавная машина тройного продвижени
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VMA V-1510AE
	
Прямострочная машина для окантовки одеял, покрывал с тройным продвиже
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VMA V-1510AEH- L14
	
Прямострочная машина для окантовки одеял, покрывал с тройным продвиже
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V-1510AE-AB-HL
	
V-1510AE-AB-HL Комбинированная подача, автоматическая обрезка и обвяз
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	V-1510-L25
	Одноигольная длиннорукавная машина челночного стежка с прямым привод
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V-867-122TB
	Тройное продвижение
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V-867-222TB
	Применение: для тяжелых материалов (кожа, брезент).
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V-243-1-17
	
Одноигольная машина с тройным продвижением Преимущества:
Челочный стежок для особо тяжелых материалов, тройная подача, большой челнок (типа Juki TNU243), скорость 800 об/мин, подъем лапки 25 мм, длина стежка 15 мм, рабочее пространство 420*170
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	VMA V-5559D
	Одноигольная прямострочная машина челночного стежка прямого привода с ножом для обрезки края материала и плоской платформой
	518

	

VMA V-5559E
	Одноигольная прямострочная машина со встроенным серводвигателем, автоматическими функциями и боковым ножом для обрезки края изделия, для шитья легких и средних материалов.
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VMA V-58420C-005
	Двухигольная машина без отключения игл для средних и тяжелых материалов, внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. скорость шитья 4000 об/мин.
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VMA V-58450С-003
	Двухигольная машина с отключением игл для легких и средних материалов, внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. скорость шитья 3000 об/мин.
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VMA V-58450С-005
	Двухигольная машина с отключением игл для средних и тяжелых материалов, внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. скорость шитья 3000 об/мин.
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VMA V-58720С-005
	Двухигольная машина без отключения игл с увеличенным челноком для средних и тяжелых материалов, внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. скорость шитья 3500 об/мин.
	

626

	

V-875X-005
	Двухигольная машина с отключением игл и увеличенным челноком для средних и тяжелых материалов, внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенный челнок, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. скорость шитья 3000 об/мин.
	

829

	

V-8875DX
	Двухигольная машина с отключением игл и увеличенным челноком для средних и тяжелых материалов, внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенный челнок, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. скорость шитья 3000 об/мин.
	

889

	
V-842 QB
	
Прямострочная швейная машина с двумя иглами / с функцией отключения иглы
	
2781

	

V-845 1 QB
	

Прямострочная швейная машина с двумя иглами / с функцией отключения иглы
	

2991

	

VMA V-5942C-2
	Двухигольная машина без отключения игл тройного продвижения с увеличенным челноком для тяжелых тканей, внешний привод, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин.
	

829

	


VMA V-60698-2
	
Двухигольная длиннорукавная машина тройного продвижения с увеличенным вылетом рукава 635 мм, для тяжелых материалов (кожа, брезент), внешний привод, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.
	


2489

	

V-1560D
	Прямострочная машина для тяжелых материалов, тройного продвижения, прямой привод, челночный стежок, горизонтальный челнок, двойная игла, с переключателем для регулировки высоты прижимной лапки, блок управления Guli, длина стежка 9мм, высота подъема лапки 16 мм, скорость
1800 об/мин.
	

1639

	


V-1560D-L18
	Прямострочная машина для тяжелых материалов, тройного продвижения, прямой привод, челночный стежок, горизонтальный челнок, двойная игла, с переключателем для регулировки высоты прижимной лапки, блок управления Guli, длина стежка 9мм, высота подъема лапки 16 мм, скорость 1800 об/мин.
Увеличенный вылет рукава 18 дюймов
	


2185



	

V-1560D-L25
	Прямострочная машина для тяжелых материалов, тройного продвижения, прямой привод, челночный стежок, горизонтальный челнок, двойная игла, с переключателем для регулировки высоты прижимной лапки, блок
управления Guli, длина стежка 9мм, высота подъема лапки 16 мм, скорость
	

2590

	

VMA V-342
	Двухигольная рукавная машина челночого стежка с тройным
продвижением, увеличенным челноком. Внешний привод. Растояние между игл
4.8 мм (*возможность выбора), длина стежка 11 мм, подъем лапки до 14 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая смазка.
	

1740

	

VMA V-842-A
	Двухигольная машина для пришивания светоотражающей ленты. Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, растояние между иглами 44/46мм, длина стежка до 5мм, подъем лапки 7-13 мм макс.
Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония.
	

1537

	

VMA V-8842-DA
	Двухигольная машина для пришивания светоотражающей ленты с автоматической подачей. Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, растояние между иглами 44/46мм, длина стежка до 5мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки
	

970

	Швейные машины для т
рикотажа

	

VMA V-858
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом для трикотажных изделий, внешний привод, расстояние между игл – 5,6 (6,4) мм,
длина стежка до 3,8 мм, макс. скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
	

576

	


V-562D-05CBx364
	
Плоскошовная машина со встроенным двигателем, на базе PEGASUS, Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, плоской платформой, встроенным серводвигателем с приспособлением для подачи резинки (эластичной тесьмы или кружева) и ножом для правосторонней подрезки среза.
	


970

	

V-562D-07ATCx356
	Плоскошовная машина со встроенным двигателем, на базе PEGASUS, машина для изготовления и нарезания шлевки (пневматическая обрезка) Требуется подключение к компрессору.
	

1578

	

V-562D-05CBx364
	Плоскошовная машина со встроенным двигателем, на базе PEGASUS, Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с верхним и нижним застилом, плоской платформой, встроенным серводвигателем с приспособлением для подачи резинки (эластичной тесьмы или кружева) и ножом для правосторонней подрезки среза.
	

970

	

V-562D-07ATCx356
	
Плоскошовная машина со встроенным двигателем, на базе PEGASUS, машина для изготовления и нарезания шлевки (пневматическая обрезка) Требуется подключение к компрессору.
	

1578

	


VMA V-W4-01GB
	
Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом для трикотажных изделий, встроенный привод с позиционером и плавной
регулировкой скорости, макс. скорость шитья 5500 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5,5 мм.
	


629

	


VMA V-W4-02BB
	
Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом для трикотажных изделий, встроенный привод с позиционером и плавной
регулировкой скорости, с приспособлением для окантовки, макс. скорость шитья 5500 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка
4,4 мм, подъем лапки 5,5 мм.
	


649

	


V-664E- 01GBx364/EUT
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом с уловителем, электронное управление.
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	


1416



	


V-664E- 35ACx364/EUT2-XF
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом с уловителем, электронное управление, отсос обрези и дополнительным триммером в комплекте.
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	


1942

	



V-664E- 33ABx364/EUT-XF
	Трехигольная распошивальная машина для пришивания резинки боксеров, электронное управление,
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	



2287

	



V-664E- 01GBx364/PUT
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом с уловителем, пневматическое управление.
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	



1477

	



V-664E- 35ACx364/PUT
	Трехигольная распошивальная машина V-664E-35ACx364/PUT с верхним и нижним застилом с уловителем, пневматическое управление Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение: Для трикотажных изделий
	




1780

	



V-664E- 35ACx364/PUT2-S1
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом с уловителем, пневматическое управление, отсос обрези и дополнительным триммером в комплекте. Требуется подклчение к компрессору.
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	




2064

	



V-664E- 33ABx364/PUT
	Трехигольная распошивальная машина для пришивания резинки боксеров, пневматическое управление,
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	



2185

	

V-1500E- 156Mx356/UT
	V-1500E-156Mx356/UT плоскошовная машина, конструкция Yamato Автоматический триммер нижней нити, верхний очиститель, подъем прижимной лапки и отсос обрези, пневматическое управление.
	

1983

	



V-664E- 33ABx364/PUT-S1
	Трехигольная распошивальная машина для пришивания резинки боксеров с пуллером, пневматическое управление, отсос обрези и дополнительный соленоид для всасывания.
Преимущества:
Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы Встроенный в голову серводвигатель с позиционером и плавной регулировкий скорости Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий
	




2317

	


V-664-01GBx364-PL
	
Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом с пуллером Преимущества:
Встроенный в голову серводвигатель Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий.
	



1153

	


V-888A- 01GBx356/EUT
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, автоматический триммер нижней нити, узкуй рукав 6 см., электронное управление Преимущества:
Встроенный в голову серводвигатель Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий.
	



1598



	
V-888A- 01GBx364/PUT
	Трехигольная распошивальная машина V-888A-01GBx364/PUT с верхним и нижним застилом, автоматический триммер нижней нити, узкуй рукав 6 см., пневматическое управление
	

1659

	



V-888A- 33ABx364/PUT
	Трехигольная распошивальная машина V-888A-01GBx364/PUT с верхним и нижним застилом, автоматический триммер нижней нити, узкуй рукав 6 см., пневматическое управление
Преимущества:
Встроенный в голову серводвигатель Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий.
	



2692

	



V-888A- 35ACX364/PUT
	Трехигольная распошивальная машина V-888A-35ACX364/PUT с верхним и нижним застилом, с левым режущим ножом для подшивки нижнего края, автоматический триммер нижней нити, узкуй рукав 6 см., пневматическое управление, отсос обрези.
Преимущества:
Встроенный в голову серводвигатель Возможность работы с двумя иглами Применение:
Для трикотажных изделий.
	




2327

	
V-1500D
	
Прямой привод
	
1477

	


V-1500E- 156Mx356/UT
	V-1500E-156Mx356/UT плоскошовная машина, конструкция Yamato Автоматический триммер нижней нити, верхний очиститель, подъем прижимной лапки и отсос обрези, пневматическое управление.Преимущества:
Встроенный в голову серводвигатель Возможность работы с двумя иглами Применение: Для трикотажных изделий.
	



1983

	


VMA V-K4-01GB/PL
	Трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом для трикотажных изделий, рукавная платформа, встроенный привод с позиционером и плавной регулировкой скорости, макс. скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм,
подъем лапки 5,5 мм.
	


1189

	
V-701 Flat-seamer
	V-701 флэтлок с 4 иглами и 6 нитками тайваньского дизайна, с автоматическим подъемником прижимной лапки и всасыванием воздуха
	
3198

	

VMA V-A9-EL
	
Одноигольная машина цепного стежка с приспособлением для стачивания вязаного трикотажа, прямой привод, длина стежка 4мм, подъем лапки 8- 10мм, макс. скорость 4500 об/мин.
	

889

	Машины и оборудование специального назначения

	

V-918
	
Устройство автоматической подачи пуговиц, для всех видов машин, для пуговиц стандартного размера 10-28мм, пневматическое управление, упаковка в деревянном ящике.
	

1640

	
V-928
	подача с прямым приводом от ручного станка для рубашек/палаток/дождевиков и т. д.
	
1035

	V-918-VB
	Автоматическая машина для прикрепления вертикальных пуговиц
	2007

	

V-998S
	
Устройство автоматической подачи пуговиц с системой распознавания
логотипа (правельное расположение пуговици), для всех видов машин, упаковка в деревянной коробке.
	

7839

	

V-438DT-
P998S(918change to 998)
	V-438DT-P998S Машина с электронным подключением кнопок, дизайн Brother, блок управления DaHao, встроенный в головку машины, сенсорный экран, с автоматическим устройством подачи пуговиц, устройство подачи кнопок с автоматическим распознаванием логотипа
Положение X и Y регулируется.
	


10258



	

VMA V-T373
	
Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, внешний привод, диаметр пуговиц 10-28 мм, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 1500 об/мин,
подъем лапки более 9 мм.
	

508

	

VMA V-T373D
	
Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, внешний привод, диаметр пуговиц 10-28 мм, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 1500 об/мин,
подъем лапки более 9 мм. С системой автоматической подачи пуговиц (барабан)
	

773

	
V-373D-AT
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, встроенный привод, диаметр пуговиц 10-28 мм, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм.
	
2506

	
V-1377D
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, встроенный привод, диаметр пуговиц 10-28 мм, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм. Х, П, Z
	

855

	
V-289RK
	
Автоматическая погувичная машина с функцией обвязки ножки погувицы (нити)
	
13829

	
VMA V-12P
	
Машина для закрепления/обметывания пуговиц VMA V-12P
	
4246

	

VMA V-781
	Петельная машина для выполнения прямой петли на любых видах материалов, внешний привод, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 3600 ст/мин,
подъем лапки до 12 мм, длина петли до 25 мм, размер ножа 1/2 дюйма (3/8 и 5/8 в комплекте)
	

1279

	

VMA V-782
	Петельная машина для выполнения прямой петли на любых видах материалов, внешний привод, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 3600 ст/мин,
подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм, размер ножа 1 дюйм (3/8 и 5/8 в комплекте)
	

1288

	


VMA V-783
	
Петельная машина для выполнения прямой петли на любых видах материалов, внешний привод, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 3600 ст/мин,
подъем лапки до 12 мм, длина петли до 41 мм, размер ножа 1 1/4 дюйма (3/8 и 5/8 в комплекте)
	


1288

	


VMA V-782E/SS
	Петельная машина для выполнения прямой петли на любых видах материалов со встроенным приводом и электронным управлением, автоматическая обрезка
нити, макс. скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм, размер ножа 1 1/4 дюйма (3/8 и 5/8 в
комплекте)
	


1527

	


VMA V-783E/SS
	

Петельная машина для выполнения прямой петли на любых видах материалов со встроенным приводом и электронным управлением, автоматическая обрезка
нити, макс. скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 41 мм.
	


1527

	

VMA V-782D/SS
	Петельная машина для выполнения прямой петли на любых видах материалов, встроенный привод, автоматическая обрезка нити, макс. скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм, размер ножа 1 дюйм (3/8 и 5/8 в комплекте)
	

1487

	



V-1790AT-2H
	Электронная петельная машина V-1790AT-2H, 2 головы на 1 столе. Преимущества:
Максимальная длина 41мм ширина 2,5-5мм Автоматическая система смазки Применение:
Для любых видов материалов(Мужские рубашки, блузы, рабочая одежда, женская одежда)
	



9584



	



VMA V-9820
	Автоматическая петельная машина для изготовления петли с глазком, с клиновидной закрепкой для различных видов материалов, встроенный энергосберегающий двигатель, прокладывание каркасной нити, макс.
скорость шитья 2500 об/мин, простая в управлении выносная панель, длина петли 6-38 мм, диаметр глазка 0,5-2 мм, верхняя и нижняя система автоматической обрезки нити, автоматический подъем лапки.
*Требует подключение компрессора
	


6043

	


VMA V-1850
	
Полуавтомат для выполнения закрепок на любых видах материалов, внешний привод, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), длина
закрепки от 8 до 12 мм, ширина до 2мм, макс. скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм. Автоматические функции: автоматическая обрезка нити.
	

1050

	


VMA V-1850D
	
Полуавтомат для выполнения закрепок на любых видах материалов, встроенный сервопривод, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), длина закрепки от 8 до 12 мм, ширина до 2мм, макс. скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм.
Автоматические функции: автоматическая обрезка, автоматический подъем лапки.
	


1505

	
V-1900BSK
	Встроенный электронный блок управления станком для закрепки, с кнопочным устройством легкой смены, с сенсорным экраном DaHao
	
2331

	
V-3900A
	V-3900A Электронный закрепочный станок для подушек, высота рабочего пространства до 117 мм и длина 280 мм (направление Y), система DaHao с кнопочным экраном
	

4455

	
V-2210ATB-NY
	
V-2210ATB-NY Автоматический станок «птичий глаз»
	
12407

	
VMA V-82000C
	
Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из
межлекальных выпадов, внешний привод, максимальная скорость 4200 об/мин.
	
1086

	

V-T560A
	Компьютеризированная машина , с 2-шаговым двигателем для верхней подачи,
ЖК-экран может записывать 100 дизайнов, с функцией
направления отверстия изогнутого рычага, может устанавливать отдельный сегмент для подгибки, с помощью педали регулировать небольшое
значение подгибки.
	

11570

	

V-F6021AST
	

Автоматическая машина для заправки шнурка/резинки
	

10089

	


VMA V-100A-B07
	

Машина для герметизации шва, температура 700C, скорость до 23м/мин, давление воздуха 0,35-0,5МПа, ширина ленты 14-25мм
	


6626

	

V-T100A-B01
	Машина для запайки швов горячим воздухом, двухступенчатый двигатель. Программное управление ПЛК, легко читаемый многофункциональный сенсорный дисплей высокой четкости, который четко отображает программирование скорости, температуры и работы.
	

3665

	




V-T380-WF
	V-T380-WF Бесшовная машина горячего прессования, точная настройка
температуры, автоматически постоянная температура; точный цифровой дисплей, нагревательная панель автоматически поднимается после
завершения операции; давление склеивания можно свободно регулировать для различных продуктов; плоская горячая плита может фиксировать форму продукта и осуществлять производство различных продуктов; нагревательная пластина автоматически располагается параллельно рабочему столу, обеспечивая
одинаковое давление на продукты; двойная рабочая площадка, двойная
эффективность работы. Мощность 3кВт, давление 3,5-5 бар. температура с регулировкой до 250 градусов, время прижима с регулировкой 1-99 сек, рабочий размер 380*380 мм, габариты
920*680*930 мм, вес 95кг. без собственного стола.
	




2207



	V-W02A
	Бесшовные проклейка изделий с обрезью и роликом для подачи.
	7937

	V-C3020
	
Швейный автомат циклического шитья с полем 300*200 мм
	3126

	

V-5030DS-9000C
	Программируемый электронный швейный автомат челночного стежка на базе головы JUKI 9000, с функцией всасывания, двойной привод. Поле шитья 500*300 мм.
	

5750

	

VMA V-T2210D-VLT- U
	
Автоматическая машина для пришивания липучки (верх), поле шитья
220*100мм, длина стежка до 12,7мм, макс. скорость 2700 об/мин, подъем лапки до 25мм
	

11198

	

VMA V-T2210D-VLT- B
	Автоматическая машина для пришивания липучки (низ), поле шитья
220*100мм, длина стежка до 12,7мм, макс. скорость 2700 об/мин, подъем лапки до 25мм
	

10739

	


VMA V-430D-68-VLT- U
	
Программируемая закрепочная машина с автоматической подачей, обрезкой и пришиванием липучки (низ), поле 30*50, блок управления Dahao,
сенсорная панель управления, длина подачи 50мм, ширина 30мм, максимальная скорость 1300об/мин, давление 4кг, 220V
	


7755

	
V-T254-DNB
	
Автоматическая шлевочная машина
	
19503

	

VMA V-52S
	
Плосковязальная машина, двойная система, возможность вязки по контуру, система Hengqiang, LCD сенсорный экран, языки сопровождения, включая русский
	

15435

	


V-FB3A- C(140x200cm)
	V-FB3A-C (140x200см) Электронное управление кромкооблицовочной машиной, с тамбурной головкой Singer, размер 140x200см;&#10; обрезка ленты 42 мм, длина кабеля 11 м; бесступенчатая регулировка скорости, толщина шитья 130-430 мм, рабочий угол швейной головки 33-55 градусов, скорость шитья 1100-3000 об/мин, скорость каретки 5,5-9 м в минуту, 10-20 шт. матрас, 1,12кВт.
	


11719

	


V-FB3A- C(160x200cm)
	
V-FB3A-C (160x200см) Электронное управление кромкооблицовочной машиной, с тамбурной головкой Singer, размер 160x200см;&#10; обрезка ленты 42 мм, длина кабеля 11 м; бесступенчатая регулировка скорости, толщина шитья 130-430 мм, рабочий угол швейной головки 33-55 градусов, скорость шитья 1100-3000 об/мин, скорость каретки 5,5-9 м в минуту, 10-20 шт. матрас, 1,12кВт.
	


12434

	


V-FB3A- C(180x200cm)
	
V-FB3A-C (180x200см) Электронное управление кромкооблицовочной машиной, с тамбурной головкой Singer, размер 180x200см;&#10; обрезка ленты 42 мм, длина кабеля 11 м; бесступенчатая регулировка скорости, толщина шитья 130-430 мм, рабочий угол швейной головки 33-55 градусов, скорость шитья 1100-3000 об/мин, скорость каретки 5,5-9 м в минуту, 10-20 шт. матрас, 1,12кВт.
	


12942

	

V-A9-GR
	
Кеттельная машина, дисковой формы 14 диаметр, 600 об/мин
	


461

	

V-A9-GRH
	
Кеттельная машина, дисковой формы 14 диаметр, 1200 об/мин
	

733

	
V-TC0-T
	
Бесщеточная машина для обрезки ниток, с экраном
	

288

	

V-TC1-1ST
	Машина для очистки обрези, настольная, с одной головкой, одним
бесщеточным (серво) двигателем, смазкой маслом, управления электронной платой.
	

318



	

VMA V-20MJ
	
машина для поиска обломаной иглы с помощью детектора и магнита.
	
385

	V-GN20-2A
	Двухниточный швейный ковровый оверлок
	1212

	V-GN20-3A
	Трехниточная машина для обметки ковров
	1317

	V-GN20-3
	Трехниточная машина для обработки рыбаловной сетки
	1317

	V-T2502K
	Машина для обработки ковров с подрезкой.
	1275

	V-T2200
	Оверлок для обработки края ковра бахрамой
	3514

	
VMAV-747-514М2- 24
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних материалов, внешний привод, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, расстояние между игл 2 мм, подъем лапки до 6 мм.
	
357

	

VMA V-757-516М2- 35
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних материалов, внешний привод, длина стежка 3,6 мм, ширина
обметки 5 мм, макс. скорость 3500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм.
	

354

	

VMA V-757-516М2- 55
	5Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) для легких и средних материалов, внешний привод, длина стежка 3,6 мм, ширина
обметки 5 мм, макс. скорость 3500 об/мин, расстояние между иглами мм, подъем лапки до 6 мм.
	

354

	

VMA V-798D-3R
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
	

488

	

VMA V-798D-3
	
Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000
об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
	

488

	


VMA V-798D-4
	
Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, расстояние между иглами 2мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм.
	


484

	

VMA V-798D-5
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм.
	

517

	

VMA V-798D-5H
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм.
	

517

	

VMA V-Е4-3-02/233
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000
об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
	

507

	

VMA V-Е4-3- 32R3233
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм.
	

517



	

VMA V-E4N-4
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, расстояние между иглами 2мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм.
	

485

	


VMA V-C4-4- M003/333
	Автоматическая краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной
регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, расстояние между иглами 2мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 6 мм.
Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позицонер
	


737

	

VMA V-E4-5- M003/333
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм.
	

527

	

VMA V-E4N-5
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы и плавной регулировкой скорости, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм.
	

517

	


VMA V-E4N-5H
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых материалов, встроенный привод с позиционером иглы и плавной
регулировкой скорости, длина стежка 5 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6
мм.
	


507

	

V-88S-5
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, с датчиком для автоматического шитья, автоматический подъём лапки. Устройство отсоса обрези 102$
	

737

	Раскройное оборудование

	



VMA V-8901
	Портативный термонож для нарезания горячей проволокой ленты и стропы из синтетических материалов. Не допускается резать материалы, выделяющие токсичные испарения (например ПВХ). Бесшумная работа, низкое энергопотребление. Предотвращает осыпание краев синтетических материалов. В комплекте с лапкой ограничителем. Высота настила - 30 мм,
Мощность 70 Вт, макс. температура нагрева лезвия - 500 С, t нагрева до макс температуры - 5 сек., напряжение 220V, 50Гц.
Габариты 23 х 5 х 4,5 см
Вес 0,94 кг
	



147

	
VMA V-T65
	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 22 мм, скорость 2400 об/мин, мощность 150Вт, заточка внутренняя односторонняя
	
59

	
VMA V-T70
	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 24 мм, скорость 2600 об/мин, мощность 170Вт, заточка внутренняя односторонняя
	
63

	VMA V-T90
	Нож раскройный дисковый диам. 90 мм, толщина настила 25 мм, скорость 1000 об/мин, мощность 200Вт, заточка внутренняя односторонняя
	78

	VMA V-T100
	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 27 мм, скорость 800 об/мин, мощность 250Вт, заточка внутренняя односторонняя
	95

	
VMA V-T100D-BL
	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 27 мм, скорость 1200 об/мин, мощность 200Вт, заточка внутренняя односторонняя,
ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ
	
116

	VMA V-T100DS-RE
	Дисковый нож размером 100мм, встроенный серводвигатель (проводной), цвет красный
	95

	
VMA V-T110BS-RE
	Аккумуляторная беспроводной дисковый нож, бесщеточное управление двигателем, нож размером 110 мм, с двумя батареями 2600 мА,
светодиодная подсветка, регулируемая скорость 10 режимов, красный цвет.
	
145

	
VMA V-T125BS-RE
	Аккумуляторная беспроводной дисковый нож, бесщеточное управление двигателем, нож размером 125 мм, с двумя батареями 2600 мА,
светодиодная подсветка, регулируемая скорость 10 режимов, красный цвет.
	
160

	
VMA V-T110B
	БЕСПРОВОДНОЙ дисковый раскройный нож с прямым приводом, диам. 110 мм, толщина настила 32 мм, скорость 1200 об/мин, мощность 250Вт,
заточка внутренняя односторонняя.
	
160

	VMA V-125
	Нож раскройный дисковый
	143

	
VMA V-T125B-BL
	БЕСПРОВОДНОЙ дисковый раскройный нож с прямым приводом, диам.
125 мм, толщина настила 40 мм, скорость 1200 об/мин, мощность 250Вт, заточка внутренняя односторонняя.
	
203



	
VMA V-T125D-OR
	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 40 мм, скорость 1200 об/мин, мощность 300Вт, заточка внутренняя односторонняя.
ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.
	
168

	
VMA V-T3-5" 370W
	НОВИНКА!!! Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 370W, высота 5 дюймов, высота резки 110 мм, скорость 2800 об/мин, напряжение 220В
	
325

	VMA V-T3-6" 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота 6 дюймов, высота резки 130 мм, скорость 2800 об/мин, напряжение 220В
	314

	VMA V-T3-6" 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота 6 дюймов, высота резки 130 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	325

	VMA V-T3-6" 850W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота 6 дюймов, высота резки 130 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	325

	VMA V-T3-8" 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота 8 дюймов, высота резки 180 мм, скорость 2800 об/мин, напряжение 220В
	314

	VMA V-T3-8" 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота 8 дюймов, высота резки 180 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	325

	VMA V-T3-8" 850W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота 6 дюймов, высота резки 130 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	325

	VMA V-T3-10" 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота 10 дюймов, высота резки 230 мм, скорость 2800 об/мин, напряжение 220В
	314

	VMA V-T3-10" 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота 10 дюймов, высота резки 230 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	325

	VMA V-T3-10" 850W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота 10 дюймов, высота резки 230 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	325

	VMA V-T3-12" 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота 12 дюймов, высота резки 280 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	335

	VMA V-T3-12" 850W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота 12 дюймов, высота резки 280 мм, скорость 3450 об/мин, напряжение 220В
	335

	VMA V-103D- 6"/8"/10" 1600W
	НОВИНКА! Нож раскройный сабельный со встроенным приводом, регулировкой скорости и автоматической заточкой 1600W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 130/180/230 мм, скорость 4000 об/мин, напряжение 220В
	
471

	VMA V-103D-12" 1600W
	НОВИНКА! Нож раскройный сабельный со встроенным приводом, регулировкой скорости и автоматической заточкой 1600W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки
280 мм, скорость 4000 об/мин, напряжение 220В
	
492

	VMA V-T102HC-45
	НОВИНКА!!! Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота резки 45 см, мощность 750W, напряжение 220В
	262

	
VMA-BK700
	Ленточный нож, вылет рукава 700 мм, высота раскроя 180 мм, размер рабочего стола 1200*1400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка,
электромагнитный уловитель ленты.
	
2228

	
VMA-BK900
	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, размер рабочего стола 1500*1800 мм, регулировка скорости, воздушная подушка,
электромагнитный уловитель ленты.
	
2339

	
VMA-BK1200
	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200 мм, размер рабочего стола 1500*2400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка,
электромагнитный уловитель ленты.
	
2673

	

V-LS140100-1- F100W
	Станок для лазерной резки, одна головка, рабочая зона 140*100 см,
лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF,
DST, BMP, JPGE. 220В
	
7115

	

V-LS160100-1- F100W
	Станок для лазерной резки, одна головка, рабочая зона 160*100 см,
лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF,
DST, BMP, JPGE. 220В
	
7574

	

V-LS160100-2- F100W
	V-LS160100-2-F100W Станок для лазерной резки, двойная головка, рабочая зона 160*100 см, лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость
раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	
8262

	
-LS160100AF-1- F100W
	Станок для лазерной резки с устройством автоматической подачи, одна головка, рабочая зона 160*100 см, лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм.
Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	

10787

	

-LS160100AF-2- F100W
	Станок для лазерной резки с устройством автоматической подачи, двойная головка, рабочая зона 160*100 см, лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм.
Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	

11475

	

V-LS180100TC-2
	Станок для лазерной резки с верхней камерой, двойной направляющей и двойной головкой, рабочая зона 180*100 см, лазерная трубка 130 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин.
Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	

18360

	

V-ATC2520-S7
	Автоматическая режущая голова, эффективная площадь резки (Д * Ш): 2500*2000 мм, стандартная максимальная высота резки (после
вакуумадсорбции) 7 см, включает двойную штамповку с сервоприводом,
вакуумную адсорбцию с переменной частотой, безопасное устройство, стандартный серводвигатель марки Panasonic.
	
59670



	
V-PC2518
	Однослойный автоматический станок для резки, размер 250*180 см, подвижная
режущая платформа, круглый нож или вибрационный нож, с устройством для перфорирования. Сервоуправление Митсубиси.
	
33278

	
VMA V-T1-240
	Отрезная линейка ручная с короткой ручкой (20см) в комплекте с прижимной, ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин
	
346

	
VMA V-T1-320
	Отрезная линейка ручная с короткой ручкой (20см) в комплекте с прижимной,
ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин
	
348

	V-T1C length 3,6 м ruller
	Отрезная линейка V-T1C длина 3,6 метра
	
480

	
VMA V-TDB2 (2.8м)
	Полуавтоматическая отрезная линейка, ширина 2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин
	
911

	
VMA V-TDB3 (2.8м)
	Автоматическая отрезная линейка, ширина 2800 мм, ширина
раскраиваемого полотна 2400 мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин
	
1465

	
VMA V-TDB3 (3.1м)
	Автоматическая отрезная линейка, ширина 3100 мм, ширина
раскраиваемого полотна 2800 мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин
	
1507

	

VMA V-T801A
	Машина для нарезания трикотажной бейки разной толщины с одним ножом для различных видов материалов (хлопок, шерсть, синтетические ткани,
кожезаменитель и т.д.). Бейка наматывается на ролик, ширина бейки
регулируется от 13 до 100 мм, срез ленты аккуратный, ширина одинаковая, производительность машины до 3000 метров бейки в час, внешний привод, макс. скорость 1400 об/мин.
	

263

	

VMA V-T802A
	Машина для нарезания трикотажной бейки разной толщины с двумя
ножами для различных видов материалов (хлопок, шерсть, синтетические ткани, кожезаменитель и т.д.). Бейка наматывается на ролик, ширина бейки
регулируется от 13 до 100 мм, срез ленты аккуратный, ширина одинаковая, производительность машины до 3000 метров бейки в час, внешний привод, макс.
скорость 1400 об/мин.
	

282

	
VMA V-T911
	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом, внешний привод, ширина полотна 90-200 см, длина полотна 135 см, ширина бейки 15- 90 мм.
	
1124

	
VMA V-T933
	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом, внешний привод, ширина полотна 90-200 см, длина полотна 135 см, ширина бейки 15- 90 мм. Для эластичный материалов
	
1620

	
V-T803AT
	Полностью автоматическая машина для резки полос ткани, 3 ножа, ЖК- экран с возможностью установки длины резки, с кнопкой аварийной
остановки, с устройством складывания ткани для регулировки угла ткани.
	
4968

	

V-SL2011A
	Компьютеризированный полностью автоматическая машина для нарезания бейки с всасыванием пыли, ширина полосы резки 3–1680 мм, диаметр
резака 400 мм, максимальный диаметр рулона ткани 280 мм, 3,5 кВт, 220 В/380 В/50 Гц, управление ПЛК и шаговым двигателем, каждый процесс может резать 5 разных размеров, Регулируемая скорость резки, резка и заточка вместе,
полностью закрытое лезвие.
	

20520

	
VMA V-110LR
	Автоматическая машина для нарезания тесьмы, эластичной ленты, пластиковой молнии, шлевок и т.д. как холодным, так и горячим ножом с
антистатическим приспособлением, макс.скорость до 95 отрезков в минуту, макс. длина до 99999 мм, маск. ширина до 90 мм, макс. t - 300 градусов.
	
879

	
VMA V-120LR
	Автоматическая машина для нарезания тесьмы, эластичной ленты, пластиковой молнии, шлевок и т.д. как холодным, так и горячим ножом с
антистатическим приспособлением, макс.скорость до 100 отрезков в минуту, макс. длина до 99999 мм, маск. ширина до 100 мм, макс. t - 420 градусов.
	
1738

	
VMA V-120HS
	НОВИНКА!!! Автоматическая машина со сканером для нарезания этикеток как холодным, так и горячим ножом с антистатическим приспособлением,
макс.скорость до 100 отрезков в минуту, макс. длина до 99999 мм, маск. ширина до 100 мм, макс. t - 420 градусов.
	
2937

	
VMA V-T801
	Машина для срезания толстого края кожи при пошиве курток и плащей, внешний привод, макс. скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14.
	
505

	

V-2286A-R-CCD
	V-2286A-R-CCD UАвтоматическая ультразвуковая машина для резки ленты, с камерой для распознавания всех видов логотипов, резки всех видов углов, автоматической подачи, резки и сбора материала, 30 штук в минуту, один рабочий может управлять 2-3 машинами (даже цвет Elstic аналогичен
цвету логотипа без проблем)
	

27014

	Оборудование для ВТО

	
V-ST-21A
	Мини-парогенератор, мощность нагрева 1,2 кВт, ручное добавление воды,
номинальная скорость испарения 4,0 кг / ч, нормальный объем воды 2,2 л, полный
объем воды 3,8 л, номинальная температура пара 151 градус, с электрическим паровым утюгом B85, 12,5 кг.
	
308

	Прямоугольный стол VMA V-TDZ- B1
	Вакуумный гладильный стол размером 80x120 см, вакуумный двигатель 750 Вт, 220 В, 2800 об / мин, запуск с помощью педали, с системой нагрева, столешница серого цвета
	
545



	
VMA V-TDZ-B1
	Вакуумный гладильный стол размером 80x150 см, вакуумный двигатель 750
Вт, 220 В, 2800 об / мин, запуск с помощью педали, с системой нагрева, столешница серого цвета
	
638

	VMA V-TDZ-Q1
	Вакуумный консотльный стол
	649

	VMA V-TDZ-Q1-CH
	Вакуумный консотльный стол
	660

	
V-HY-BH
	Компьютеризированная гладильная машина для прессования изделий,
электрический нагрев 1,6 кВт, без пара, с вакуумом, требуется подключение компрессора. Сила прижима 10 кг.
	
5616

	V-HY-BF
	Компьютеризированная гладильная машина для любых изделий, электрический нагрев 4,8 кВт без пара, с вакуумом и требуется подключение компрессора. Сила прижима 20 кг.
	5616

	V-LZ-1-A1
	Автоматическая гладильная машина для бейсболок с одной головкой
	3413

	V-LZ-1-A2
	Автоматическая гладильная машина для бейсболок с двойной головкой
	5616

	
V-LZ-1-D3
	Передняя часть многофункциональной машины глажка 3 функции в 1 вместе. Многофункциональная гладильная машина с использованием пресса с нагремов для кепок 3 в 1, козырек, верхняя часть макушка,
передняя часть лейбл.
	
6048

	V-LZ-3-2
	Пресс для передней части кепки, 2 головки, паровой тип
	3564

	V-LZ-4-2
	Машина для гибки корызька кепки, 4 головки
	3672

	V-LZ-4-3
	Машина для гибкикозырька кепки, 4 головки холодное и горячее оба
	4968

	V-LZ-6-1
	Автоматическая машина для формирования/обтяжки пластиковых пуговиц с крышкой для верхней части кепки
	9288

	V-LZ-6-2
	Автоматическая машина для прикрепления пуговиц кепки
	5292

	V-LZ-7-1
	Автоматическая транспортная линия 4 метра
	2052

	




VMA V-F450B
	Проходной дублирующий пресс для различных видов материалов. Равномерный прогрев рабочей поверхности, электронная регулировка температуры и времени. Рабочая ширина 450мм, верхняя рабочая поверхность 450*1530, нижняя рабочая поверхность 450*1660.
Максимальное давление 0,15МPa, максимальная скорость ленты 10м/мин, максимальная температура 190˚С, мощность мотора ковеерной ленты 50W, мощность нагрева 5,6kW, напряжение 220V, габариты 1965*973*1093.
Стол в комплекте.
	




2289

	VMA V-500B
	
	2430

	

VMA V-600B
	Проходной дублирующий пресс для различных видов материалов. Равномерный прогрев рабочей поверхности, электронная регулировка температуры и времени. Рабочая ширина 600мм. Максимальное давление 0,15МPa, максимальная скорость ленты 10м/мин, максимальная температура 200˚С, мощность мотора ковеерной ленты 50W, мощность нагрева 6,6kW, напряжение 220V.
Стол в комплекте.
	

2532

	V-F900Q1
	Автоматический проходной пресс, с функцией от перекоса материала ширина 900мм, с датчеком регулировки продвижения ленты.
	8206

	
VMA V-WJ38
	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 38х38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 2 кВт, температуа 50-200 ˚С, время 1-60 с.
	
283

	
VMA V-WJ62 new
	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 60х40 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 3 кВт, температуа 50-200 ˚С, время 1-60 с.
	
342

	
VMA V-WJ82
	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 82х38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 1,8 кВт, температуа 50-200 ˚С, время 1-60 с.
	
535

	
VMA V-WJ86
	Пресс для термопечати и дублирования с регулировкой температуры, датчиком времени и ручным ругулятором давления, размер рабочей поверхности 80х60 см,
напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 3,5 кВт, температуа 50-200˚С, время 1-60 с.
	
963

	CH-4060-YD2
	Термопресс на 2 головы
	1412

	V-CH-4060-QC
	Пневматический термопресс
	1148

	V-60x100
	Термопресс с большим полем
	2020

	V-80x100JC
	Термопресс с большим полем
	2250

	Дыроколы

	VMA V-T102H
	Дырокол с нагревательным элементом, высота прокола 170 мм, диаметр иглы
2мм. Функция отключаемого нагрева.
	130

	Мешкозашивочные машины

	VMA GK-9
	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка для легких и средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края
мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4,5 кг.
	
74



	
V-GK-9-12
	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка для легких и средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края
мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4,5 кг. Длина стежка 12 мм
	
74

	VMA T26-1A
	Мешкозашивочная машина цепного стежока с редуктором, скорость шитья 1250об/мин.
	116

	V-GN20-2
	мешкозашивочная машина
	1151

	V-GN20-2B
	Машина для обметки контейнерных мешков
	1166

	
VMA GKS-6-26
	Мешкозашивочная машина цепного стежока для зашивания края из любых материалов, педальное управление, длина стежка 6,5 мм, высота установки 1 260 мм, высота пробега 1 100 мм, вес 50 кг, макс. скорость шитья
1250об/мин.
	
603

	
VMA GK35-2С
	Высокоскоростная мешкозашивочная машина двухниточного цепного
стежка с обрезкой нити для зашивания края всех типов мешков из бумаги, ткани,
джута и пластика., длина стежка 11 мм, производительность 240-500 мешков/час, автоматическая система смазки, макс. скорость 2000 об/мин.
	
986

	Пресса для установки фурнитуры

	VMA V-T818
	Однопозиционный пресс для установки клепок и блочек, подъем лапки 38 мм, макс. скорость 300 об/мин, мощность 370W
	
248

	VMA V-T818S
	NEW! ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ V-T818! Однопозиционный пресс для установки
клепок и блочек, встроенный сервопривод, подъем лапки 40 мм, макс. скорость 5000 об/мин, мощность 750W, максимальная сила прижима 2000кг
	
200

	VMA V-T818ЕN
	Однопозиционный пресс для установки клепок и блочек, встроенный сервопривод, подъем лапки 40 мм, макс. скорость 5000 об/мин, мощность 750W, напряжение 220V.
	
378

	


VMA V-T818E-3
	Трехпозиционный электромеханический пресс с электронным управлением для установки металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. на швейные и галантерейные изделия, а также для выполнения вырубки отверстия и формовых заготовок, пресс позволяет обтягивать пуговицы и многое другое.
Имеет 3 головки карусельного типа, точное позиционирование с помощью лазерного луча, автоматический подсчет ударов. Мощность 250W, напряжение 220V, макс. скорость работы 45 ударов в минуту, производительность 3000
комплектов/раб.смена (8 часов), подъем лапки 40 мм.
	


958

	


VMA V-T818D-3
	ОБЛЕГЧЕННАЯ ВЕРСИЯ VMA V-818E-3!!! Трехпозиционный электромеханический пресс с электронным управлением соленоидом для
установки металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. на швейные и галантерейные изделия, а также для выполнения вырубки отверстия и формовых заготовок, пресс позволяет обтягивать пуговицы и многое другое.
Имеет 3 головки карусельного типа, точное позиционирование с помощью лазерного луча, автоматический подсчет ударов. Мощность 500W, напряжение
220V, макс. скорость работы 45 ударов в минуту, производительность 3000 комплектов/раб.смена (8 часов).
	


770

	




VMA V-T818DN-3
	НОВИНКА!!! Трехпозиционный электромеханический пресс с электронным управлением сервомотором для установки металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. на швейные и галантерейные изделия, а также для выполнения вырубки отверстия и формовых заготовок, пресс позволяет обтягивать пуговицы и многое другое. Имеет 3 головки
карусельного типа, точное позиционирование с помощью лазерного луча, автоматический подсчет ударов. Мощность 500W, напряжение 220V, макс. скорость работы 45 ударов в минуту, макс. скорость 5000 об/мин.
Преимущества: регулировка толщины материала; защитная система блокирует работу пресса, если толщина ткани превышает заданную, во избежание поломки
оборудования; снижение энергозатрат и уровня шума, благодаря встроенному сервомотору; удобная электронная панель управления.
	




708

	
VMA V-T818Р-3
	НОВИНКА!!! Трехпозиционный пневматический пресс для установки
металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. на швейные и галантерейные изделия, а также для выполнения вырубки отверстия и формовых заготовок, давление 0,6-0,8 мПа, количество ударов 40 раз/мин, напряжение
220V.
	

568

	

VMA V-T818P-12
	НОВИНКА!!! Двеннадцатипозиционный пневмотический пресс для установки металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. на швейные и галантерейные изделия, а также для выполнения вырубки отверстия и формовых заготовок, пресс позволяет обтягивать пуговицы и многое другое, макс. скорость работы 32 удара в минуту, лазерное позиционирование, напряждение 220V,
давление 0,15-0,8МПа.
	

1357

	V-T818FT
	Новая модель с серводвигателем и лазерным позиционером
	278

	
V-T818ATE
	Автоматический пресс с автоматической подачей верхней и нижней части кнопки,Сначала проделайте отверстие, затем нажмите кнопку, электронный
перфоратор. 40 штук в минуту
	
4059

	
V-T818ATE-AB
	Автоматическая машина для прикрепления больших пуговиц, для кнопок со стороны AB. Сначала проделайте отверстие, затем нажмите кнопку,
электронный перфоратор. 40 штук в минуту
	
3608



	
V-T818ATE-CD
	Автоматическая машина для прикрепления больших пуговиц, для
защелкивающихся кнопок со стороны CD. Сначала пробейте отверстие, затем нажмите кнопку, электронный дырокол. 40 штук в минуту
	
3651

	
V-T818ATE-RV
	Автоматическая машина для прикрепления больших пуговиц, заклепок или декоративных пуговиц. Сначала проделайте отверстие, затем нажмите кнопку, электронный перфоратор. 40 штук в минуту
	
3543

	
V-T818AT-2PS4
	Автоматическая машина для прикрепления пластиковых пуговиц специальной
формы и жемчужных бусин, нижняя пуговица с 4 краями на ножке, кнопка 2,3x3,3 мм
	
3564

	Перемотчики ниток

	V-T10S
	Автоматический перемотчик ниток на одну бобину оснащен таймером от 0 до 15
минут, скорость 1100 об/мин. (конус)
	211

	VMA V-T20S
	Автоматический перемотчик ниток на две бобины оснащен таймером от 0 до 15 минут, скорость 1100 об/мин. (конус)
	109

	VMA V-T20C
	Автоматический перемотчик ниток на две бобины оснащен таймером от 0 до 15
минут, скорость 1100 об/мин. (цилиндлическая)
	262

	V-T30P
	Настольная машина для распределения вышивальных нитей с двойной нитью (конус)
	116

	VMA V-T40C
	Автоматический перемотчик ниток на четыре бобины оснащен таймером от 0 до
15 минут, скорость 1100 об/мин . (конус)
	283

	V-T40S
	Автоматический перемотчик ниток на четыре бобины оснащен таймером от 0 до 15 минут, скорость 1100 об/мин . (цилиндрическая)
	304

	V-T0SAT
	Автоматическая машина для намотки шпули
	942

	V-DJ01
	Машина для сшивания пластиковой нитью
	879

	Двигатели к швейному оборудованию

	VMA 400W/220V(380V),
	Фрикционный двигатель, 2850 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V/380V.
	72

	VMA 400W/220V(380V),
1425 об/мин
	Фрикционный двигатель, 1425 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V/380V.
	
84

	VMA 400W/220V(380V),
1425 об/мин индукционный
	
Индукционный двигатель, 1425 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V/380V.
	

70

	Серводвигатель VMA 513A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500
об/мин, мощность 600 Вт, напряжение 220V.
	78

	ерводвигатель VMA 513A-
1
	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 600 Вт, напряжение 220V.
	94

	Серводвигатель
VMA V-M550W
	New energy saving motor
	52

	ерводвигатель VMA 563A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 800 Вт, напряжение 220V.
	84

	Серводвигатель
VMA 563A-1
	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 800 Вт, напряжение 220V.
	100

	Специальный мотор для VMA V-60698-
1/2
	Мотор на длиннорукавные машина серии V-60698 для обеспечения
автоматической закрепки и подъема лапки. Требует подключение компрессора. Мощность 750W, макс. скорость до 4500 об/мин.
	
183

	Столы

	Стол VMA
	Стол для промышленной машины.
	59

	Стол VMA для П-
образных машин
	Стол для промышленной П-образной машины.
	71

	ороченный стол VMA
	Укороченный стол VMA для прямострочных машин F4, A1, A4, длина 90 см
	59

	Стол VMA 2972
	Стол для промышленной машины.
	71

	Стол VMA V-60698
	Стол для промышленной машины.
	183

	Стол утопленный для оверлока E4
	
Стол утопленный для оверлока серии Е4.
	73

	Стол VMA утопленный для
оверлока 800D/798D
	
Стол утопленный для оверлока серии 800D/798D.
	
73

	Ноги к столешнице VMA
	Ноги для промышленной столешницы.
	34

	Обувное оборудование



	
VMA GP800-1
	Скорняжная машина для изготовления обуви предназначена для стачивания и обметывания изделий из толстой кожи или меха, оснащена механизмом присбаривания заготовки верха обуви относительно стельки, внешний привод, макс. скорость 2800 ст/мин, длина стежка 3-8 мм, ширина обметки 5,5-6 мм,
толщина прошиваемого материала 9 мм.
	
1745

	V-25S
	Прижимная машина для проклеивания ленты.
	266

	
V-111A
	Машина для обрезки чехлов с двойным подвижным круглым ножом. Скорость 2000 об/мин. 50-65 см/сек. толщина обрезка до 30 мм.
	1003

	
V-168
	Рукавная двухниточная машина челночного стежка посадочного типа для изготовления обуви с каймой, головка размера S M L (от детской обуви до зимней)
Длина стежка 13 мм, толщина 1,5-6 мм, челнок диаметр 26мм
толщиной 11 мм
	
4665

	
V-2628
	Цилиндрическая рукавная платформа, комбинированная подача, челночный стежок, автоматическая смазка, горизонтальный челнок. Длина стежка 5
мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 об/мин.
	752

	
V-2628-2
	V-2628-2 Цилиндрическая рукавная машина, овальная форма, челночного стежка с автоматической смазкой
	766

	

V-246
	Цилиндрическая рукавная машина (узкая), комбинированное продвижение, челночный стежок, капельная смазка, большой челнок, наложения сумки или
багажа, швейная платформа диаметром 50 мм. Длина стежка 8 мм, высота подъема лапки 15 мм, скорость 2000 об/мин.
	
692

	
V-335A
	Челочный стежок с цилиндрической рукавной платформой, стандартный челнок, ручная смазка, для обработки обуви, диаметр швейной платформы 42 мм. Длина стежка 9 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 об/мин.
	585

	
V-341AL
	Челочный стежок с длинной цилиндрической рукавной платформой, 60 см, с обратной подачей, автоматическая смазка, большой челнок, длина стежка 11 мм,
сверхтяжелая нить, 20 линий, с автоматическим подъемником прижимной лапки с воздушным управлением, с подставкой на 3 ножки.
	
2942

	
V-342
	Рукавная двухигольная комбинированная машина с цилиндрической платформойдля автокресел межигольное расстояние 4,8
	1769

	
V-441
	Челочный стежок с цилиндрической платформой, сверхпрочный, со специальным большим поворотным челноком, подъемником прижимной лапки 20 мм.
	1555

	
VMA V-2972
	Одноигольная ручная рукавная машина с поворотной лапкой, позволяет работать
в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделиях, подъем лапки до 6 мм, длина стежка до 5 мм, макс. скорость 200 об/мин.
	495

	V-2791
	Ручная машина для ремонта рабочей обуви среднего размера
	266

	V-207
	Машина для обработки подошвы
	668

	
V-202Z
	Машина для обработки подошвы, двигатель встроен в гоолову, тип машины настольная
	565

	
V-206
	Машина для обработки подошвы, двигатель встроен в гоолову, тип машины настольная
	637

	V-203
	Машина для обработки подошвы женской обуви
	616

	





V-298-B
	Компьютеризированная машина для проклеивания кромок горячим клеем ПВХ, искусственной кожи, натуральной кожи, искусственной кожи и ткани для обуви, кожаных сумок.
Автоматическое управление обрезкой при повороте материала, регулировка склеивания с помощью одного чипа, загнутый край 3-9 мм, автоматическое снижение скорости сложения внешних краев сгиба. Управление тримя
фоточувствительными точками. Регулировка температуры. Регулировка подачи клея. 220В 650Вт 135 кг.
	


2258

	







V-298-C
	Компьютеризированная машина для проклеивания кромок горячим клеем ПВХ, искусственной кожи, натуральной кожи, искусственной кожи и ткани для обуви, кожаных сумок.
Автоматическое управление обрезкой при повороте материала, регулировка склеивания с помощью одного чипа, загнутый край 3-9 мм, автоматическое снижение скорости сложения внешних краев сгиба. Управление тримя
фоточувствительными точками. Регулировка температуры. Регулировка подачи клея. Автоматическая регулировка ширины. 220В 650Вт 135 кг.
	



2363

	

V-928-F
	Автоматическая машина для вклеивания молнии, регулировка скорости проклеивания, подходил для больших молний, блокноты, кошелек, сумки, косметичка, двойные сумки и другие тканевые материалы, размеры 3/5/7/8.
Автоматическая подача при склеивании. 220В 750 Вт 108 кг
	
4831

	
V-FX821
	Автоматическая машина для фиксации подошв с крышкой, пневматическое управление, датчик предотвращения разгрузки, 170 пар/час, 0,2-0,7 МПа.
Время прессования 2-99 сек. 160 кг.
	1715

	
V-296
	Машина для склеивания двух частей обуви, ширина ленты более 3мм. 220В 50-60 Гц 650ВТ 113кг
	2605



	
V-296F
	Машина для склеивания двух частей обуви, ширина ленты 1,2-2 мм. 220В 50-60 Гц 650ВТ 113кг
	2817

	
V-296F1
	Машина для склеивания двух частей обуви, ширина ленты 1,2-2 мм. Автоматическая подача и обрезка ленты. 220В 50-60 Гц 750ВТ 113кг
	2923

	
V-296A
	Машина для склеивания деталей, подвижный рукав. Предназначена для багажа и сумок. 220В 50-60 Гц 650ВТ 113кг
	3135

	
V-296B
	Машина для склеивания двух частей длинной обуви. Увеличенный рукав. 220В 50-60 Гц 650ВТ 113кг
	2923

	
V-296C1
	Машина для склеивания деталей, автоматическая подача специальной
ленты с клеем. Автоматическая подача и обрезка ленты. 220В 50-60 Гц 750ВТ 113кг
	3559

	Машина для ультразвуковой сварки

	VMA V-TC60
	Ультразвуковая машина для декора и спаивания материалов, встроенный привод, макс. скорость 30м/мин, мощность 1500 Вт, напряжение 220V, возможность
подобрать ролики различного дизайна
	1787

	VMA V-TC40-ER
	Ультразвуковая машина для припаивания резинки к медицинским маскам. Частота сети 20 кГц, мощность 1500Вт, напряжение 220V, производительность 30
зон/мин (7,5 шт/мин).
	5083

	
VMA V-TC40AT- 2ER
	Полуавтоматическая ультразвуковая машина для припаивания резинки к медицинским маскам. Автоматическая подача, подрезка резинки, двойное позиционирование. Частота сети 20кГц, мощность 2000Вт, напряжение
220V, производительность 64 зоны/мин (16 шт/мин).
	
21226

	V-TC60-2
	Ультразвуковая машина с двойным двигателем, с пневматическим цилиндром и внутренним боковым роликом для мешков или ткани.
	1631

	
V-TC60-PC
	Ультразвуковой аппарат с одномоторным двигателем и наружным валиком для медицинской ткани
	1421

	
V-TC100-2
	Ультразвуковая машина с двойным двигателем, с воздушным цилиндром, размер 100 мм.
	2112

	V-TC40
	Ультразвуковая машина для точечного сращивания пакетов
	877

	V-TC30
	Ультразвуковая машина для перфорации отверстий
	1107

	
VMA V-T388
	Машина для имитации ручного стежка на верхней и спортивной одежде, внешний привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 10 мм, макс.
скорость шитья 1000 об/мин.
	444

	
VMA V-T588E
	Компьютеризированная имитация ручного стежка. На машине легко отрегулировать длину стежка от 05 до 6 мм,
	5122

	
V-T798E
	Компьютеризированная имитация ручного стежка. Специальная модель для рубашек.
	9172

	V-T388D-2.5
	Простая швейная машина ручного стежка с прямым приводом 2,5 мм.
	586

	V-T388D-5
	Простая швейная машина ручного стежка с прямым приводом толщиной 5
мм.
	586

	
VMA V-20U63
	Машина для выполнения 1-шаговой 2-укольной зигзагообразной строчки на
разных видах материалов, внешний привод, максимальная ширина зигзага до 8 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 6-12 мм.
	312

	
Промышленная швейная машина VMA V-T20U53DH
	Одноигольная швейная машина челночного стежка зиг-заг Преимущества: Двойное продвижение (ПЕРЕТОП) Встроенный энергосберегающий двигатель Применение: Для средних и тяжелых материалов
	
1226

	

VMA V-T20U53Е
	Машина для выполнения 1-шаговой 2-укольной зигзагообразной строчки на разных видах материалов с раличными видами дизайна и декоративных фестонных строчек (190 видов), встроенный привод, встроенный
микропроцессор, макс. ширина зигзага 8 мм, макс. скорость шитья 1800 об/мин,
подъем лапки 6-12 мм.
	
842

	
VMA V-T457A
	Машина для выполнения 3-шаговой, 4-укольной зигзагообразоной строчки на
разных видах материалов, внешний привод, макс. ширина зиг-зага 8 мм, макс. скорость шитья 1600 об/мин, подъем лапки 6-9 мм.
	393

	
VMA V-2284
	Машина для выполнения как 3-шаговой 4-укольной, так и 1-шаговой 2- укольной
зигзагообразоной строчки для трикотажа, внешний привод, макс. ширина зиг-зага 10 мм, макс. скорость шитья 4500 об/мин, подъем лапки 5,5-10 мм.
	1477

	
VMA V-2284D
	Машина для выполнения как 3-шаговой 4-укольной, так и 1-шаговой 2- укольной зигзагообразоной строчки для трикотажа со встроенным приводом, внешний привод, макс. ширина зиг-зага 10 мм, макс. скорость
шитья 4500 об/мин, подъем лапки 5,5-10 мм. Японский челнок.
	
1923

	V-20U73DB
	Зигзагообразная машина с цилиндрической платформой и прямым
приводом, автоматическая смазка, подача сверху и снизу, большой японский челнок
	1526



	

V-366-76x12HAP
	Сверхмощная зигзагообразная машина с длинным рукавом и
комбинированной подачей, со шкивом, с большим рабочим пространством, рабочее пространство 76x27,5 см, высота подъема прижимной лапки 20 мм, со специальным энергосберегающим двигателем, для пневматического автоматического подъемника прижимной лапки и обратного шитья, со
специальным столом большого размера, длина стежка 12мм, скорость 800
об/мин.
	

11361

	Многоигольные и П-образные машины

	
VMA V-8008VCD-04905P/VWL
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк с
приспособлением для передней натяжки пояса, встроенный серво привод, длина
стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 9,5 мм, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 4500 об/мин.
	
1355

	VMA V-8008VCD- 12064P
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, встроенный
серво привод, длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 4500 об/мин.
	1335

	VMA V-8008VCD-12064P/VWL
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк с приспособлением для передней натяжки пояса, встроенный серво привод, длина
стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 4500 об/мин.
	
1416

	VMA V-008VC- 12064VWL
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк , внешний
привод, длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 4500 об/мин.
	1315

	
VMA V-T9280D-73- 2PL
	П-образная 3-игольная машина для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, 2 металлических зубчатых пуллера, расстояние между иглами 1/8", длина стежка 1,2-3,2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость
главного вала 3600 об/мин
	
1189

	

VMA V-T9270D-13- 2PL
	П-образная 2-игольная машина для выполнения шва в замок на легких рубашечных тканях, цепной стежок, 2 пластиковых пуллера: верхний
зубчатых и нижний гладкий, расстояние между иглами 1/4", длина стежка 1,2-3,2
мм, подъем лапки 8 мм, скорость главного вала 4000 об/мин
	
1316

	Скорняжные машины

	VMA V-4-4
	Скорняжная машина для пошива меха малой плотности, длина стежка 0,7- 2,5 мм,
макс. скорость 3200 об/мин.
	383

	VMA V-4-5
	Скорняжная машина для пошива меха средней плотности, длина стежка 0,9- 3 мм, макс. скорость 2800 об/мин.
	383

	VMA V-4-5A
	Скорняжная машина для пошива меха средней и высокой плотности, длина
стежка 1,5-5 мм, макс. скорость шитья 2800 об/мин.
	454

	VMA V-4-6
	Скорняжная машина для пошива экстра тяжелого меха, длина стежка 1,5-5 мм, скорость шитья 2500 об/мин.
	484

	VMA V-4-6A
	НОВИНКА!!! Скорняжная обувная машина, длина стежка 2-10 мм, скорость шитья
2500 об/мин.
	525

	


VMA GP800-1
	Скорняжная машина для изготовления обуви предназначена для стачивания и обметывания изделий из толстой кожи или меха, оснащена механизмом присбаривания заготовки верха обуви относительно стельки, внешний привод, макс. скорость 2800 ст/мин, длина стежка 3-8 мм, ширина обметки 5,5-6 мм,
толщина прошиваемого материала 9 мм.
	
1745

	Машина потайного стежка

	
V-T500
	Машина потайного стежка для подшивания низа изделий из любых материалов предназначена для использования в ателье и на небольших производствах,
имеет встроенный мотор небольшого размера
	204

	
VMA V-T500-1
	Машина потайного стежка для подшивания низа изделий из любых материалов предназначена для использования в ателье и на небольших производствах, имеет встроенный мотор небольшого размера, длина стежка до 5 мм, подъем
лапки до 7 мм, макс. скорость 1200 об/мин.
	
224

	V-T511D
	Машина для потайной строчки с прямым приводом, потайная строчка из обычного материала, брюк или рукавов
	758

	
V-T511E
	Потайная швейная машина с прямым приводом, автоматическим триммером и подъемником прижимной лапки, шитье потайным стежком с обычным материалом, с отверстиями для брюк или рукавов.
	1127

	V-360-BD
	Машина для потайной строчки с прямым приводом, потайная строчка из обычного
материала, брюк или рукавов
	881

	V-364-BD
	Транспортный дифференциал машины для потайной строчки с прямым приводом, подходит для различных материалов.
	1127

	V-370-BD
	Потайная строчка с прямым приводом, для шитья костюмов и повседневных брюк,
поясная петля, ширина регулируется.
	2276

	V-860
	Швейная машина потайного стежка, для шитья шлевок для костюмов и брюк.
	1189

	V-1190
	Двусторонняя машина для потайной строчки с прямым приводом, подходит для подшивки низа женских и мужских изделий.
	2522

	V-1430
	Потайная строчка со специальным пулером для ткани для дайвинга/серфинга.
	2666



	V-357-BD
	Потайная строчка с прямым приводом с пулером для пошива талии/пояса брюк.
	1045

	V-160-20
	Полуавтоматическая машина с закрепкой потайных стежков, в комплекте со стойкой и столом.
	3856

	
VMA V-T641-2A
	Машина потайного стежка для подшивания низа изделий из любых материалов,
внешний привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. скорость 2500 об/мин.
	614

	
VMA V-T641-6B
	Машина потайного стежка для подшивания низа изделий из любых материалов с цилиндрическим рукавом, внешний привод, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до
12 мм, макс. скорость 2500 об/мин.
	768

	V-T641EP
	Потайная строчка с функцией пневматического автоматического триммера, фиксированная швейная платформа
	1394

	Рукавные машины

	
VMA V-62681
	Рукавная машина тройного продвижения с движущейся платформой для пошива изделий из кожи и тяжелых материалов, диаметр рукава 46мм, внешний привод, автоматическая система смазки, внешний привод, длина
стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. скорость 2000 об/мин.
	
931

	

VMA V-62681-LG
	Рукавная машина тройного продвижения с движущейся платформой и
увеличенным челноком для пошива изделий из кожи и тяжелых материалов,
диаметр рукава 50мм, автоматическая система смазки, внешний привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. скорость 2000 об/мин.
	
951

	
VMA V-62682
	Рукавная машина тройного продвижения для пошива изделий из кожи и
тяжелых материалов, диаметр рукава 46мм, автоматическая система смазки, внешний привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс.
Скорость 2000 об/мин.
	
971

	
VMA V-62682-LG
	Рукавная машина тройного продвижения с увеличенным челноком, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, диаметр рукава 50мм, автоматической системой смазки, внешний привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм,
макс. Скорость 2000 об/мин.
	
991

	Колонковые машины

	V-68810
	Одноигольная колонковая машина, внешний привод, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 6 мм, макс. скорость шитья 3000 об/мин.
	353

	V-68820
	Двухигольная колонковая машина, внешний привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6 мм, макс. скорость шитья 3000 об/мин.
	414

	
68810D
	Одноигольная колонковая машина, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви, кожаных сумок и т.д.,
ВСТРОЕННЫЙ привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
525

	
68820D
	Двухигольная колонковая машина, колесного продвижения и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви, кожаных сумок и т.д.,
ВСТРОЕННЫЙ привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
586

	
VMA V-68910
	Одноигольная колонковая машина с роликом для кожи для пошива спортивной и дамской обуви, кожаных сумок и т.д., новый дизайн корпуса обеспечивает стабильный пошив, внешний привод, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6 мм,
макс. скорость шитья 3000 об/мин.
	
363

	
VMA V-68920
	Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи для пошива спортивной и дамской обуви, кожаных сумок и т.д., новый дизайн корпуса обеспечивает стабильный пошив, внешний привод, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 6 мм, макс. скорость шитья 3000 об/мин.
	
424

	
V-68810DQ
	Одноигольная колонковая машина для притачивания ленты/ремня/резинки к кепке с пневматической обрезкой материала. Длина стежка 7 мм, Высота подъема
лапки 6мм, Скорость 3000 об мин.
	970

	
VMA V-69910
	Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви,
кожаных сумок и т.д., внешний привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
819

	
VMA V-69920
	Двухигольная колонковая машина с игольным продвижением, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и
модельной обуви, кожаных сумок и т.д., внешний привод, длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
910

	
69910D
	Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви,
кожаных сумок и т.д., ВСТРОЕННЫЙ привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
910

	
69920D
	Двухигольная колонковая машина с игольным продвижением, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви,
кожаных сумок и т.д., ВСТРОЕННЫЙ привод, длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
1011



	


V-69910S
	двухшаговый двигатель, электронная конструкция опорной платформы, одноигольная комбинированное продвижение, Сенсорный дисплей, большой челнок, полнофункциональный автоматический триммер, подъемник прижимной лапки и обратное шитьедлина стежка до 7 мм, подъем лапки до 15 мм, макс.
скорость до 3000 об/мин.
	
1132

	


V-69920S
	двухшаговый двигатель, электронная конструкция опорной платформы, двухигольная комбинированное продвижение, большой челнок,
полнофункциональный автоматический триммер, подъемник прижимной лапки и обратное шитье длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 15 мм,
макс. скорость до 3000 об/мин.
	
1375

	

VMA V-69910E
	Автоматическая одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, колесной подачей, прижимным ведущим роликом со
встроенным приводом для пошива спортивной и модельной обуви, кожаных сумок и т.д., встроенный привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 15 мм, макс. скорость до 3000 об/мин. Автоматичесие функции: позиционер иглы, закрепка, подъем прижимного ролика, обрезка нити. Низкое потребление электричества,
высокая производительность.
	

1191

	



VMA V-69920E
	Автоматическая двухигольная колонковая машина с игольным продвижением, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви, кожаных сумок и т.д., внешний
привод, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 15 мм, макс. скорость до 3000 об/мин. Автоматичесие функции: позиционер иглы, закрепка, подъем прижимного ролика, обрезка нити. Низкое потребление электричества, высокая
производительность.
	

1442

	


V-69910E-K
	Электронная конструкция подшипника станины с ножевой резкой, одноигольной комбинированное продвижение, стандартный челнок, полнофункциональная, с автоматическим триммером, подъемником
прижимной лапки и обратным шитьемдлина стежка до 7 мм, подъем лапки до 15 мм, макс. скорость до 3000 об/мин.
	
2871

	
V-1760
	Сверхмощная двухигольная колонковая машина с комбинированной подачей, с верхним маховиком для регулировки высоты прижимной лапки,
шпулькой 29 мм, высотой 18 дюймов. Длина стежка 9 мм, Подъем лапки 16мм,
Скорость 2000 об/мин.
	
2258

	

VMA V-68365
	Одноигольная колонковая машина (колонок 440мм) с игольным продвижением, колесной подачей и прижимным ведущим роликом для пошива спортивной и модельной обуви, кожаных сумок и т.д., внешний привод, длина стежка до 7 мм,
подъем лапки до 7 мм, макс. скорость до 2500 об/мин.
	
1066

	
V-857E-4
	Машина с автоматическим триммером и игольной подачей, одноигольная, швейная платформа высотой 178 мм, автоматический подъемник прижимной лапки. Длина стежка 5 мм, высота подъема лапки 10 мм,
скорость 3000 об/мин.
	
1379

	
V-867E-4
	Машина с автоматическим триммером и игольной подачей, двухигольная, швейная платформа высотой 178 мм, автоматический подъемник прижимной лапки. Длина стежка 5 мм, высота подъема лапки 10 мм,
скорость 3000 об/мин.
	
1777

	
V-69910R
	Швейная машина с подвижным рычагом и пневматическим подъемником
прижимной лапки. Длина стежка 7 мм, высота подъема лапки 7мм, Скорость 2500 об/мин.
	4037

	
V-68760-30
	Одноигольная колонковая машина с высоким рукавом 30 см. Челнок увеличен в 3 раза. Длина стежка 9 мм, высота подема лапки 8-15 мм, скорость 1600 об/мин.
	2154

	
V-68760-60
	Одноигольная колонковая машина с высоким рукавом 60 см. Челнок увеличен в 3 раза. Длина стежка 9 мм, высота подема лапки 8-15 мм, скорость 1600 об/мин.
	3932

	

VMA V-F1850-4
	Струйный плоттер, ширина печати 1,85 м, максимальная ширина бумаги 2,2 м, головка с 4 картриджами, оригинальный HP45, 300~600 точек на дюйм для чернового и наилучшего режимов, максимальная скорость
сканирования 200 ㎡ в час, формат HPGL, подключение USB, точная
система отслеживания и внутренний цифровой система чувств держитесь
	

5951

	
V-J1200PHQ
	Струйный режущий плоттер, ширина печати и резки 1,2 м, с 2 картриджными головками, оригинальный HP45, 300 ~ 600 точек на дюйм для чернового и наилучшего режима, максимальная скорость резки 1200 мм/с, формат HPGL,
подключение USB.
	
2930

	V-DA0
	Дигитайзер ручной с мышью
	1539

	
V-DC0
	Дигитайзерный сканер 1,8х1,2м, скорость 3300мм/мин, время прихватки 45с, точность 0,15 мм, формат DXF PLT PDF, 180 Вт переменного тока
	10463

	GEMSP-NM-ID-1- 1800-III-WC2-FF-
1P220
	

Плоттеры GEMSP-NM-ID-1-1800-III-WC2-FF-1P220
	3003

	GEMSP-NM-ID-1- 1800-III-WC4-FF-
1P220
	

ПлоттерыGEMSP-NM-ID-1-1800-III-WC4-FF-1P220
	3336



	GEMSP-NM-ID-1- 2200-I-WC2-FF-
1P220
	

Плоттеры GEMSP-NM-ID-1-2200-I-WC2-FF-1P220
	5610

	GEMSP-NM-I+K-1- 1800-1-WC2+K-RF-
1P220
	

ПлоттерыGEMSP-NM-I+K-1-1800-1-WC2+K-RF-1P220
	5945

	CARTRIDGE HP45
ORIGINAL
	CARTRIDGE HP45 ORIGINAL
	68

	Пухонабивочные машины

	V-FCE-2-8
	Автоматическая пухонабивочная машина, 2 головки, 8 циклов, максимальная загрузка каждой подачи 80 г. Универсальная
	18360

	
V-FCE-C-4-8
	Автоматическая пухонабивочная машина, 4 головки, 8 циклов, больше подходит для хлопкового наполнителя, каждый раз наполняет 2 ~ 180 г хлопка.
	18360

	
V-FCE-1-2
	Автоматическая пухонабивочная машина, 1 головка, 2 цикла, для хлопка и
птичьего пуха, каждый раз наполняет 1 ~ 80 г, встроенные весы, небольшой размер для экономии места и простота установки на заводе.
	7344

	
V-FCE-C-1-2
	Автоматическая пухонабивочная машина, 1 головка, 2 цикла, для хлопка и птичьего пуха, каждый раз наполняет 2 ~ 180 г, встроенные весы, встроенная шкала, небольшой размер для экономии места и простота
установки на заводе.
	
6885

	V-FCE-M
	Полуавтоматическая пухонабивочная машина, подача ручная.
	918

	Оборудование специального назначения

	
V-FB3A- C(140x200cm)
	V-FB3A-C (140x200см) Электронное управление кромкооблицовочной машиной, с тамбурной головкой Singer, размер 140x200см;&#10; обрезка ленты 42 мм, длина кабеля 11 м; бесступенчатая регулировка скорости, толщина шитья 130-430 мм, рабочий угол швейной головки 33-55 градусов, скорость шитья 1100-3000 об/мин,
скорость каретки 5,5-9 м в минуту, 10-20 шт. матрас, 1,12кВт.
	
11719

	
V-FB3A- C(160x200cm)
	V-FB3A-C (160x200см) Электронное управление кромкооблицовочной машиной, с тамбурной головкой Singer, размер 160x200см;&#10; обрезка ленты 42 мм, длина кабеля 11 м; бесступенчатая регулировка скорости, толщина шитья 130-430 мм,
рабочий угол швейной головки 33-55 градусов, скорость шитья 1100-3000 об/мин, скорость каретки 5,5-9 м в минуту, 10-20 шт. матрас, 1,12кВт.
	
12434

	

V-FB3A- C(180x200cm)
	V-FB3A-C (180x200см) Электронное управление кромкооблицовочной машиной, с тамбурной головкой Singer, размер 180x200см;&#10; обрезка ленты 42 мм, длина кабеля 11 м; бесступенчатая регулировка скорости, толщина шитья 130-430 мм, рабочий угол швейной головки 33-55 градусов, скорость шитья 1100-3000 об/мин, скорость каретки 5,5-9 м в минуту, 10-20
шт. матрас, 1,12кВт.
	

12942

	
V-LS140100-1- F100W
	Станок для лазерной резки, одна головка, рабочая зона 140*100 см,
лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF,
DST, BMP, JPGE. 220В
	
7115

	
V-LS160100-1- F100W
	Станок для лазерной резки, одна головка, рабочая зона 160*100 см,
лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF,
DST, BMP, JPGE. 220В
	
7574

	
V-LS160100-2- F100W
	V-LS160100-2-F100W Станок для лазерной резки, двойная головка, рабочая зона 160*100 см, лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF,
DST, BMP, JPGE. 220В
	
8262

	
V-LS160100AF-1- F100W
	Станок для лазерной резки с устройством автоматической подачи, одна головка, рабочая зона 160*100 см, лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм.
Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	
10787

	
V-LS160100AF-2- F100W
	Станок для лазерной резки с устройством автоматической подачи, двойная головка, рабочая зона 160*100 см, лазерная трубка 100 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин. Точность 0,01 мм.
Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	
11475

	
V-LS180100TC-2
	Станок для лазерной резки с верхней камерой, двойной направляющей и двойной головкой, рабочая зона 180*100 см, лазерная трубка 130 Вт, промышленный охладитель 5202. скорость раскроя 1 - 60000 мм/мин.
Точность 0,01 мм. Поддержка форматов PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPGE. 220В
	
18360

	
V-ATC2520-S7
	Автоматическая режущая голова, эффективная площадь резки (Д * Ш): 2500*2000 мм, стандартная максимальная высота резки (после
вакуумадсорбции) 7 см, включает двойную штамповку с сервоприводом,
вакуумную адсорбцию с переменной частотой, безопасное устройство, стандартный серводвигатель марки Panasonic.
	
59670



	V-PC2518
	Однослойный автоматический станок для резки, размер 250*180 см, подвижная режущая платформа, круглый нож или вибрационный нож, с
устройством для перфорирования. Сервоуправление Митсубиси.
	33278

	Проектор для
PC2518
	Проектор для однослоного раскройного комплекса для нанесения визуальной маркировке деталей кроя
	9500

	Инструменты для
PC2518
	В ассортименте по запросу
	900

	
V-2286A-R-CCD
	V-2286A-R-CCD UАвтоматическая ультразвуковая машина для резки ленты, с камерой для распознавания всех видов логотипов, резки всех видов углов, автоматической подачи, резки и сбора материала, 30 штук в минуту, один рабочий может управлять 2-3 машинами ( даже цвет Elstic аналогичен
цвету логотипа без проблем)
	
27014

	V-T0SAT
	Автоматическая машина для намотки шпули
	942

	V-DJ01
	Машина для сшивания пластиковой нитью
	879

	VMA V-20MJ
	машина для поиска обломаной иглы с помощью детектора и магнита.
	385

	






CRP-RH14-06 W
robot
	заготовок толщиной до 6 мм с максимальной точностью производимых действий.

Высокая скорость работы и легкость в управлении обеспечивают повышение эффективности производства при общем сокращении трудозатрат.
Особенности
Роботы серии RH-06 укомплектованы собственным источником MIG|MAG сварки DS350-L.
Подходят для сварки угловых швов, нахлестов и T-образных соединений из углеродистой, нержавеющей и оцинкованной стали.
Для защиты оператора на первой и второй оси установлены защитные кожухи, применяется полностью закрытая сварочная горелка.
Независимый аварийный выключатель обеспечивает безопасность оператора. Кабели с повышенным уровнем гибкости обеспечивают беспрепятственную и стабильную работу робота.
Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех.
	






36755

	X7-13085-SJ100-H-TF
	пиковочная машина X7-13085-SJ100-H-TF
	20568

	V-YT-361B
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА YT-361B ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДОШВЫ ОБУВИ
	3531

	
V-DLD6-0/4-B3
	Электрический паровой котел 6 кВт мощность, 9 кг/ч, нормальный объем
воды 9 л, максимальный объем воды 18 л, 151 градус, использование электрического парового утюга, 220/380 В;
	898

	V-AT6112-MD
	Полноавтоматическая машина для ремня крышки
	17847

	ATMS-060060-ZDDZ
	Автоматическая машина для пришивания лент / липучек
	17638

	ATMS-060100-MST
	Автоматическая машина для пришивания лент / липучек
	22032

	V-SY-10-1
	Одна игла универсальная машина для вышивки цепным швом с прямой
подачей,(присоединение ленты, цепной шов, моховой стежок, плетение, лучевой стежок)
	1212

	ATMS-060060-ZDDZ
	Полностью автоматическая рабочая станция для шитья стяжек , эта версия без велкро, только для ленты.
	17847

	ATMS-060100-MST
	Полностью автоматическая линия для оверлочной отделки и шитья с липучкой
	22032

	V-FK200
	Машина для выворотки штанов
	4037

	
V-TKJ101
	Паровая машина для обработки брюк, позволяет гладить пояса шириной 480-1430 мм / 19-56 дюймов без какой-либо регулировки, имеет двустороннюю полукруглую систему натяжения, 3 уровня регулировки, подходящие для коротких брюк, и надежный зажим для фиксации нижнего
края брюк, не повреждая натяжение пояса.
	
7385

	


V-T1008G-09XJ
	Стачивания жластичных лент любого диаметра с печатающей головкой, высококачественными запасными частями, подходит для лент шириной более 5 см, автоматически считывает логотип, сращивает ленты большого и малого
диаметра. Оснащена специальным устройством подачи с 3 направляющими. Подача/резка/сшивание/сбор одним нажатием кнопки.
Один работник может управлять 6 машинами. Длина сращивания: 200–999 мм; ширина сращивания: 6–60 мм; автоматическая остановка при
исчерпании ленты или обнаружении узла.
	


18475

	V-T2210MJ-ASN
	Автомат для стачивания и изготовления гульфика
	16592

	V-N5B (2,4*2,6 м)
	Высокоскоростная компьютерная одноигольная стегальная машина,
управление шаговым двигателем, 300 узоров, датчик обрыва нити, система безмасляной очистки, круглые направляющие
	4246



	
V-N5S (2,4*2,6 м)
	Компьютерная одноигольная стегальная машина, головка машины использует сервопривод управления, по осям X и Y используется шаговый двигатель, низкий уровень шума, повышенная точность и долговечность,
сенсорный экран более прост в управлении, одна иконка для выполнения одного стежка.
	
8013

	V-N8S3D (2,6*2,8 м)
	Высокоскоростная автоматическая одноигольная стегальная машина с
подъемным механизмом, автоматической обрезкой, 2 серводвигателями и 2 шаговыми двигателями, матрас может двигаться, новейшая система
	12198

	V-XP1809
	Автоматическая машина для гравировки шаблонов. поле 1800*900
	10524

	V-PMC-561D
	Автоматическая машина для обработки верхнего края накладного кармана
	9268

	V-FPS-1
	Автоматическая машина для складывания и упаковки одежды, регулируемый размер складывания. С выдвижными ящиками
	5711

	V-FPS-S
	Автоматическая машина для складывания рубашек
	11988

	V-FPS-PR
	Автоматическая машина для складывания и упаковки одежды
	15127

	V-FPS-FA
	Автоматическая машина для складывания, упаковки и запечатывания одежды
	24125

	
V-KB4AC
	машина пятиниточная, в основном используются оригинальные запчасти
Pegasus. Энергосберегающий сервомотор мощностью 900 Вт, ширина иглы 27 мм,
расстояние между иглами 21 мм, толщина ткани 2-8 см, высота подъема лапки 18 мм.
	
5441

	V-H300T
	Полуавтоматический станок для приклеивания стразов HotFix с двойными
пластинами, управление ножным, подходит для стразов размером 2-7 мм, с инфракрасным позиционированием и сенсорным экраном.
	2198

	V-T3020HP-6
	Одноигольная швейная машина с цепным стежком,шестикратным
вращающимся челноком, диапазоном шитья 30х20 см, электронной средней прижимной лапкой и сенсорной панелью управления.( для пошива тапок)
	9835

	V-FZJ01
	
	1256

	JBJ540
	Упаковка / сворачивание покрывал и одеял / конвейер подачи 2m
	17368

	88FAT-FTS
	Полностью автоматический оверлок с оригинальной головкой Pegasus, для обтачивания всех краев футболки
	35634

	



V-W500APW-BHR
	Автоматическая машина для подгибки низа футболок. Подходит для подгибки низа футболок для взрослых . С автоматической системой
направляющих. Один оператор может управлять двумя комплектами машин. Выберите размер и отрегулируйте его с помощью панели управления.
Максимальный периметр футболки 160 см, минимальный периметр 80 см, ширина подгибки 15*25 мм. Оригинальная межкомнатная машина Pegasus с высококачественным сервоприводом и электронными компонентами. Подходит
для большинства видов хлопчатобумажных материалов, хлопка с добавлением полиэстера, хлопка с добавлением вискозы, хлопка с добавлением модала или
других видов материалов. (Очень специальные материалы или особенная конструкция могут не подойти)
	



15336

	
V-997TD-4-ATE
	Четырехниточный оверлок с цилиндрической платформой и верхним
дифференциалом, с устройством автоматической подачи материала для втачки круглого воротника или талии, с устройством KS для
автоматической обрезки, подъемником прижимной лапки, отсасывателем, комплектом в деревянной коробке.
	
4665

	

V-888A- 35ACx356/PUT
	Автоматическая обрезка нити, цилиндрическая, конструкция TAWAN, блокировка платформы с левым ножом для подгибки нижнего края, высококачественные комплектующие, автоматическая обрезка нижней нити, верхний очиститель, воздушный фильтр прижимной лапки, пневматическое управление.
Автоматическая обрезка нижней нити, верхний очиститель, подъем прижимной лапки и отсос воздуха, пневматическое управление.
	

2572

	
V-888A- 35ABx356/PUT
	Автоматическая триммерная платформа с цилиндром для эластичной ткани, разработанная в Тайване, с правосторонним ножом и шкивом.
Автоматическая обрезка нижней нити, устройство для удаления верхней
нити, подъем прижимной лапки, отсос воздуха, пневматическое управление.
	
2781

	Оборудования для бюстгалтера

	V-B02V
	Машина для герметизации швов горячим воздухом с подвижным рукавов и изогнутым роликом
	5292

	V-AB-004
	Автоматическая нумерационная машина
	9477

	JB9900AS и SZ-1/-3
	стойка для мешкозвшивочной машины GK35-2С
	5022

	V-JD00B
	Автоматическая машина для бретелей бюстгальтера
	52313

	V-BK1700-22
	Автоматическая машина для притачивания пряжки для бюстгальтера
	16740

	V-A1-C
	Автоматическая формовочная машина для чашек бюстгальтеров
	5232






V-T1008G-09XJ
Автоматический станок для сращивания эластичных лент, с головой
швейной машины с узором, высококачественными запасными частями, шириной более 5 см, может автоматически считывать логотип, сращивая одну большую и одну маленькую ленту. Благодаря специальному сборному устройству с 3
планками, один оператор может управлять 6 машинами;
Длина сращивания: 200–999 мм; Ширина сращивания: 6–60 мм; Автоматическая остановка при окончании ленты или обнаружении узла на ленте;


18414

V-997D-4/KS-FR01
Оверлок с цилиндрической платформой, 4-ниточный, с цепным приводом KS
ножом и подъемником лапки, с пневматическим устройством расширения ткани, полный комплект со стойкой и
столом

1382
V-888A- 33ABx364/PUT
с автоматической обрезкой нити, с цилиндрической платформой Блокировка для эластичной нити с правым боковым ножом и шкивом. Автоматическая обрезка нижней нити, верхний обмотчик и прижимная лапка
2721
V-701AT-DF
Плоскошовная машина, 4-игольная, 6-ниточная, тайваньского производства, с автоматическим подъемом лапки и отсосом воздуха,
автоматической обрезкой нити.
3621
V-BOW-AT
Машина для изготовления бантиков
733
V-TC60-2
Ультразвуковая машина с двумя двигателями, воздушным цилиндром,внутренним роликом для мешков или ткани
1507
Оборудования для изготовления бейки (автомат)
V-SL-315
Автоматическая швейная машина для выравнивания и складывания ткани и встачивания чулка
16113
V-690S
Многофункциональная машина для перемотки косой бейки с автоматическим выравниванием по кромке
11091
V-2013AS
Компьютеризированный полностью автоматический станок для резки
бейки / косой бейки
18624

V-1515S
Оборудования для термопечати на 2 станции Temperature：0-300℃ Air Pressuer:0.6MPa Voltage:220V Power:1KW Frequency：50Hz Weight:50KG Heating area:150*150mm

482

V-701A-02
Обработка края изделия клейкой лентой Speed:0-7cm/s Air pressure:0.5MPa
Width of wheels:Up wheel 2cm,bottom wheel 2.5cm（could customize） Cutting speed
：0-30000rpm Temperature：0-300℃ Voltage:220V Power:3.8KW Weight:78KG
Demension:120*60*130cm

5441


V-802A
Оборудования для подгибки края заготовки Speed：0-10cm/s Aire pressure： 0.5Mpa
Belt size：Top belt 320*25mm，Bottom belt 360*25mm Temperature：0-300℃ Frequency：50Hz Voltage:220V Power:4.1KW Weight:77KG
Demension:120*60*110cm


4813

V-F900L
Проходной гладильный пресс Speed:0-7cm/s Air pressure:0.5MPa Temperature：0-300℃ Voltage:220V Power:3.8KW Weight:78KG
Dimension:120*60*130cm

14229

V-708A
Сборочный станок с верхним расположением рукава Speed:0-7cm/s
Air pressure:0.5MPa Temperature：0-300℃ Voltage:220V Power:3.8KW Weight:78KG
Dimension:120*60*130cm

4813

V-710A
Машина для приклеивания боковых деталей Voltage:220V
Air pressure：0.5Mpa Temperature：0-300℃ Frequency：50Hz Power:6.5KW
Weight:80KG Dimension:110*110*180cm

2511
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