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GRAND – американо-китайская компания – лидер по производству автоматических устройств обрезки

и удаления нитей, обрези и пыли для оверлоков, плоскошовных машин и машин челночного стежка, 

а также программируемых устройств:

- подачи тесьмы, бейки

- пулеров

- обрезки и удаления остатков нитей на готовом изделии

- швейных автоматов по производству трикотажных изделий

	Модель
	Описание
	Цена, USD

	пневматические обрезчики ниток

	TO 41 *
	плоское пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для JUKI MO-6700
(требуется подключение воздуха)
	120

	TO 42 *
	боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для JUKI MO-6700
(требуется подключение воздуха)
	120

	ТО 43
	боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для JUKI MO-6900С
(требуется подключение воздуха)
	130

	KH-304308-91Y
	плоское пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для PEGASUS EX/M700
(требуется подключение воздуха)
	120

	KS-301148
	боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для SIRUBA 737F/747F
(требуется подключение воздуха)
	120

	KS-304294A-91Y
	боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для PEGASUS EX/M700
(требуется подключение воздуха)
	120

	KS-308046-91 (VTK-A1)
	боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для JUKI MO-6800/6500/SIRUBA 737K/747K
(требуется подключение воздуха)
	120

	KH-308020A-91Y (CTK-A1)
	плоское пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для JUKI MO-6800/6500/SIRUBA 737K/747K
(требуется подключение воздуха)
	130

	VTС-UK
	боковое пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для KANSAI SPECIAL UK-серии
(требуется подключение воздуха)
	130

	HTC-UK
	плоское пневматическое устройство обрезки цепочки ниток для KANSAI SPECIAL UK-серии
(требуется подключение воздуха)
	130

	электромагнитные обрезчики ниток

	TO 39
	электромагнитное устройство обрезки цепочек ниток и тесьмы для JUKI MO-6700 S / R / G / J
	670

	ECK
	электромагнитное устройство обрезки цепочек ниток и тесьмы для JUKI MO-6800 S, SIRUBA 700 K
	560

	ETC-3
	электромагнитное устройство обрезки цепочек ниток и тесьмы для KANSAI SPECIAL UK-серии
	680

	ETC-9
	электромагнитное устройство обрезки цепочек ниток и тесьмы для KANSAI SPECIAL JJ-серии
	680

	пневмоотсосы

	пневмоотсосы для флетлоков

	GE 301-2-BL
	автономное пневматическое устройство всасывания пыли и обрези, в комплекте:

пластиковая емкость и вакуумный мотор с регулятором силы всасывания
	480

	GA 311-1-P-F-S2
	пневматическое устройство всасывания пыли и обрези с тканевым мешком
(требуется подключение воздуха)
	280

	пневмоотсосы для оверлоков с неутопленным столом

	GA 111-1-F
	пневматическое устройство всасывания остатков цепочек ниток с тканевым мешком
(требуется подключение воздуха)
	150

	GA 112-1-F
	пневматическое устройство всасывания остатков цепочек ниток, пыли и обрези с тканевым мешком
(требуется подключение воздуха)
	160

	GA 112-1-P-F
	пневматическое устройство и всасывания остатков цепочек ниток, пыли, обрези
с тканевым мешком и подъема лапки (требуется подключение воздуха)
	205

	GE 102-2-BL
	автономное пневматическое устройство всасывания остатков цепочек ниток, пыли и обрези

в комплекте: пластиковая емкость, вакуумный мотор с регулятором силы всасывания
	405

	пневмоотсосы для оверлоков с утопленным столом

	GA 112-1-D-F
	пневматическое устройство всасывания остатков цепочек ниток, пыли и обрези

с тканевым мешком (требуется подключение воздуха)
	190

	GA 112-1-P-D-F
	пневматическое устройство всасывания остатков цепочек ниток, пыли, обрези

и подъема лапки с тканевым мешком (требуется подключение воздуха)
	230

	пневмоотсосы для универсальной машины с обрезкой края

	GA 111-A-1-F-SEW
	пневматическое устройство всасывания пыли и обрези с тканевым мешком

для универсальной машины с обрезкой края (требуется подключение воздуха)
	160

	автоматические устройства обрезки ниток и отсоса

	GMD1N-28-NP DD
	автоматическое устройство обрезки цепочки ниток (тип «ножницы»), пневматическое всасывание
остатков цепочек ниток, пыли и обрези, автоматический подъем лапки, программирование:
остаточной длины цепочки ниток в начале и конце шитья, автоматический старт/стоп шитья,
в комплекте с прямым приводом (требуется подключение воздуха)
	750

	GMD1NA-EA-P DD
	автоматическое устройство обрезки цепочки ниток (всасывающий тип), пневматическое всасывание
остатков цепочек ниток, пыли и обрези, автоматический подъем лапки, автоматический старт/стоп
шитья, в комплекте с прямым приводом (требуется подключение воздуха)
	660

	GMD1A-GAP-26S
	автоматическое устройство обрезки цепочки ниток (тип «ножницы»), автоматическое устройство
заработки цепочки ниток (обратного всасывания) в начале шва на оверлоке,
в комплекте с прямым приводом (требуется подключение воздуха)
	1700


	Модель
	Описание
	Цена, USD

	ролики и пулеры

	AC-1201
	комплект из 4-х растягивающих роликов механического типа для обработки горловины

для оверлоков с цилиндрической платформой 
	250

	AC-1202
	комплект из 4-х растягивающих роликов механического типа
для плоскошовных машин и многоигольных машин с цилиндрической платформой
	245

	AC-1301
	комплект из 4-х растягивающих роликов с пневматическим приводом для обработки горловины

для оверлоков с цилиндрической платформой (требуется подключение воздуха)
	620

	AC-1302
	комплект из 3-х растягивающих роликов с пневматическим приводом для обработки горловины или пояса
для плоскошовных и многоигольных машин с цилиндрической платформой (требуется подключение воздуха)
	670

	AC-1360
	комплект из 6-ти растягивающих роликов с пневматическим приводом
для оверлоков с цилиндрической платформой (требуется подключение воздуха)
	1 160

	GPB-1
	дополнительный ленточный  транспортер (пулер) с электронным управлением

для машин челночного стежка, плоскошовных машин и оверлоков 
	930

	GPB-2
	дополнительный валковый транспортер (пулер) с электронным управлением

для машин челночного стежка и оверлоков
	880

	устройства подачи и обрезки тесьмы

	UT
	распутывающее устройство для подачи тесьмы из коробки (для GFU-1)
	185

	GFU-1/UT
	дозирующее устройство подачи тесьмы (бейки) без натяжения (подмотчик)

для подачи тесьмы сверху шириной до 70 мм, в комплекте с распутывающим устройством UT
	480

	GFU-1
	дозирующее устройство подачи тесьмы (бейки) без натяжения (подмотчик)

для подачи тесьмы сверху шириной до 70 мм
	320

	GFS-1
	дозирующее устройство подачи тесьмы (бейки) без натяжения (подмотчик)
для подачи тесьмы сбоку шириной до 70 мм
	320

	GMD-M4
	программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху компактного типа. универсальное,

монтируется на стол, программируется по 4 участкам, с автоматической сменой участков

в комплекте с UT, ширина тесьмы: до 50 мм
	1 130

	GMD-F4-S/UT
	программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сбоку компактного типа. универсальное,

монтируется на стол, программируется по 4 участкам, с автоматической сменой участков
в комплекте с UT, ширина тесьмы: до 50 мм
	1 130

	GMD-M8
	программируемое устройство подачи эластичной тесьмы сверху, компактного типа, универсальное,

монтируется на стол, программируется по 8 участкам, с автоматической сменой участков,
возможность сохранения до 26 программ, в комплекте с UT, ширина тесьмы: до 50 или до 100 мм
	1 950

	GMD2-CTP-1P-EC
	автоматическое пневматическое устройство обрезки бейки или ленты сбоку для плоскошовных машин
(гильотина) с фотосенсорами, в комплекте с прямым приводом (требуется подключение воздуха)
	875

	CTP-3 A
	неавтоматическое пневматическое устройство обрезки бейки или ленты сбоку
для одно- или двухигольных машин челночного стежка (требуется подключение воздуха)
	500

	CTP-3 A-EC
	автоматическое пневматическое устройство обрезки бейки или ленты сбоку, с фотосенсорами
для одно- или двухигольных машин челночного стежка (требуется подключение воздуха)
	660

	GMD4-3362K-EC
	автоматическое пневматическое устройство обрезки бейки или ленты сверху, с фотосенсорами для
двухигольных машин челночного стежка, в комплекте с прямым приводом (требуется подключение воздуха)
	1400

	прочие устройства и инструменты

	GC- BAF
	автоматическое пневматическое устройство для подгибки низа футболки для плоскошовных машин

(требуется подключение воздуха)
	1 800

	T 20 D-BL
	устройство настольного типа для обрезки ниток и отсоса швейного мусора с текстильных изделий
с пластиковой емкостью и вакуумным мотором 
	630

	GT 22-12
	стационарное рабочее место для обрезки ниток и отсоса швейного мусора с текстильных изделий

с пластиковой емкостью и вакуумным мотором, режущая головка с прямым приводом и автоматической смазкой
	1 095

	GT 16 AT
	стационарное рабочее место для обрезки ниток и отсоса швейного мусора с текстильных изделий
режущая головка с прямым приводом и автоматической смазкой, сенсор включения/выключения
(требуется подключение воздуха)
	420

	GT 36
	стационарное устройство на два рабочих места для обрезки ниток и отсоса швейного мусора
с текстильных изделий, с пластиковой емкостью и вакуумным мотором
	1 560

	GXCQ
	пневматический пистолет для удаления пыли двойного действия (выдув/всасывание)
(требуется подключение воздуха)
	65

	E2A
	пневматическое устройство против закручивания срезов для оверлоков (требуется подключение воздуха)
	200

	GT 12-A1
	устройство для обрезки и удаления остатков нитей для установки на оверлок, сенсор включения/выключения

(требуется подключение воздуха)
	295

	GT 12-A2
	устройство для обрезки и удаления остатков нитей для установки на плоскошовную машину,

сенсор включения/выключения (требуется подключение воздуха)
	295

	GT 12-A3
	устройство для обрезки и удаления остатков нитей для установки на универсальную машину,

сенсор включения/выключения (требуется подключение воздуха)
	295
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